문서번호	대기부-2714
결재일자	2013.3.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기부장	보건환경연구원장
이상열	한규문	엄석원	03/15 채영주

2013년 대기자동측정망 운영 계획

2013. 03

대기부 대기측정관리팀

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

′13년도 대기오염측정망 운영계획

시민의 건강보호 및 쾌적한 환경에서의 생활을 도모하고, 서울시 대기 환경정책의 기초자료로 활용하기 위하여 최적의 대기오염측정망 관리․운영을 목표로 함.

□ 관련근거

○ 「대기환경보전법」 제3조 및 제4조

- 시․도지사의 대기질 상시측정

- 시․도지사가 측정망설치계획의 결정 등

○ 환경정책기본법 제12조 ③항 및 시 환경기본조례 제14조에 의한 환경기준

	단위	구분	국가기준	서울시기준
미세먼지(PM-10)	㎍/㎥	연간 평균치	50	50
		24시간 평균치	100	100
오존(O3)	ppm	8시간 평균치	0.06	0.06
		1시간 평균치	0.1	0.1
이산화질소(NO2)	ppm	연간 평균치	0.03	0.03
		24시간 평균치	0.06	0.06
		1시간 평균치	0.1	0.1
일산화탄소(CO)	ppm	8시간 평균치	9	9
		1시간 평균치	25	25
아황산가스(SO2)	ppm	연간 평균치	0.02	0.01
		24시간 평균치	0.05	0.04
		1시간 평균치	0.15	0.12

※  납 : 0.5㎍/㎥/y, 벤젠 : 5㎍/㎥/y

PM-2.5 : 25㎍/㎥/y, 50㎍/㎥/d (개정 2011.3.29, 시행 2015.1.1)

○ '13년도 대기측정망 운영․관리 계획

- 기후대기과-16987(2012.12.31)

□ 대기측정망 운영현황

‣ 측정망 현황 (붙임 참조)

구 분	측정소수	측정장비
		일반 대기	VOC	BTEX	PM-1	이온	EC,OC	광화학 지시종	NH3	CO2	가시 거리	열화상 측정기
계	33	33	5	5	7	5	5	2	2	1	1	1
도시대기측정소	25	25	4	3	3	3	3	2	2		1	1
도시배경측정소	6	6	1	2	4	2	2			1
이동측정차	2	2

※ 일반대기 측정항목 : PM-10, PM-2.5, TSP(19), SO2, NO, NO2, CO, O3, THC(15),                기온, 풍향, 풍속, 습도, UV(17), Solra(18)

- ( )안 숫자는 해당 도시대기측정소 갯수

‣ '12년도 대기측정망 운영실적

○ 측정장비 보강

- PM-10 5대 : 양천구, 금천구, 노원구, 강북구, 동작구 교체

- 가스상(SO2, NO, NO2, CO, O3) 1 set : 강동구 교체

○ 시험장비 보강

- 초순수제조장치 1대, 시험장비 세척장치 1대

○ 측정소시설 유지관리

- 건물, 전기․통신, 배수․방수, 냉방, 전광판 표출 개선 등

○ 강남구측정소 신축 이전

- 강남구 영동대로 4길 10 → 강남구청 제1별관 옥상

□ '13년도 대기측정망 운영․관리 계획

‣ 측정망 운영․관리

○ 2013년 대기오염측정망 유지보수 기술용역 계획(대기부-633, 2013.01.18)

- 기 간 : 2013.02.01 ~ 2013.12.31

- 내 용 : 대기오염측정기<KIMOTO사> 유지보수 기술용역 등 16종

○ 2013년 대기오염측정기 정도검사 계획(대기부-656, 2013.01.18)

- 기 간 : 2013.02 ~ 2013.12

- 내 용 : 도시대기 및 배경측정망, 이동차의 5개 항목

○ 2013년 혹한기 대기측정소시설 안전점검 계획(대기부-174, 2013.01.07)

- 기 간 : 2013.01 ~ 2013.12

- 내 용 : 측정망 31개소 시설 및 장비 동파 등의 안전점검과 환경정비

○ 측정망 유지관리 및 항목별 측정기기 SOP 업데이트

○ 운영관리 형식 : 일부 위탁관리

- 연구원 관리 : 월1회 이상 정도관리 및 자료 검색

- 위 탁 관 리 : 월2회 이상 통상점검 및 고장수리

‣ 측정소 유지보수

○ 사업기간 : 2~12월

○ 대기측정소 시설 유지보수 방안

- 취약•노후 시설 리모델링공사 및 보수보강공사

: 양천, 영등포, 성동, 노원, 궁동, 금천, 성북, 중랑, 세곡, 마포

- 방수공사 : 서초, 관악산

- 전신주 설치공사 : 북한산

- 측정소 공간 배치변경공사 : 동작

- 소화기함 파손보수공사 : 은평 외 20개소

○ 대기전광판 유지보수 방안

- 통신시설 및 디스플레이보드 보수공사 : 시청 앞, 방이

- 시설물 보수 및 도색공사 : 남가좌, 문래, 쌍문

‣ 측정장비 보강

○ 보강장비

- 미세먼지(PM-2.5) 측정기 2대

- 자동중금속측정기 1대

○ 목적 :

- 환경정책기본법에 PM-2.5 대기환경기준 시행(`15년)되고, 대기오염공정시험기준이 개정됨에 따라 중량법에 의한 PM-2.5 측정

- 황사 등 고농도 미세먼지 유입 시 실시간으로 중금속을 측정

○ 추진일정

- '13. 3~5월 : 기술검토, 산출기초 작성, 조달구매 요청

- '13. 9~10월 : 설치 및 가동

○ 구매방식 : 조달 구매

‣  측정차량 교체

○ 교체목적 : 내구연한이 초과된 대형 이동 측정차량을 교체함으로써 보다 신속하고 안정된 대기오염 측정을 할 수 있도록 함.

○ 교체대상

- 대형 이동측정차량 1대

○ 추진일정

- '13. 3~5월 : 산출기초 작성, 기술검토

- '13. 9~10 : 측정장비 설치 및 시운전

○ 구매방식 : 조달 구매

□ 행정사항

‣ 예산 재배정

○ 재배정내역 : 보건환경연구원 관리부(사업시행 : 대기부)

- 시설비 : 130,040천원

- 물품 및 자산취득비 : 360,000천원

- 공공운영비 : 300,000천원

○ 재배정예정일 : 2013.1.3.(기후대기과-95)

○ 집행실적관리

- 정기보고 : 매월 익일 5일까지

- 수시보고 : 단위사업 완료시, 조기집행실적 보고 등

‣ '14년도 측정장비 교체 및 보강대상 발굴

○ 기간 : '13. 7월(’14년도 예산사업계획 작성 이전)

○ 교체대상 측정장비 : 내구연한, 자료의 정확도, 고장발생도 고려

- 내구연한 초과장비 : 전광판(8년), 2005년 9월 교체

- 대상전광판 : 시청앞, 방이동전광판

○ 측정장비 보강 : 측정지점 확대, 건강 위해성 측정항목, 대기질 개선방안 연구 항목 발굴 등

붙 임 : 1. 대기측정소 및  대기정보환경전광판 설치현황 1부.  끝.