＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2014년 12월 09일 화요일						결재	근무자		반장		담 당				과 장
							박광현		代강왕구		이충기				12/10 이동신
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표									근 무 자 명
	1호	2호	3호	4호	5호			6호		시간		구분		직명		성명
00～01시			*							00:00- 09:00		3조		기계6		염진록
01～02시			*
02～03시			*
										09:00- 18:00		1조		전기7		임재동
03～04시			*
04～05시			*
										18:00- 24:00		2조		전기7		박광현
05～06시			*
06～07시			*
										슬 러 지
07～08시			*
08～09시			*
										소화 인발량			4757(㎥)
09～10시			*
10～11시			*
11～12시			*
										원심 처리량			3167(㎥)
12～13시			*
13～14시			*
										오 니 케 익
14～15시			*
15～16시			*
										원심 생산량			346.200(톤)
16～17시			*
17～18시			*
										약 품
18～19시			*
19～20시			*
20～21시			*
										원심 사용량			560(kg)
21～22시			*
22～23시			*
										탈수기 총 가동시간(日)
23～24시			*
가동시간	24	24	0	24	24			24		5대 120시간

호수 기기명 시간별		1호	예비	2호		3호	예비			4호		5호		예비	6호	세척수 펌프(A)
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
	10:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
																A . B 계 열	S1
	15:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
																	S2
	21:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
																	1	24	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																	2	28	28	28	28
	10:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																	3	28	28	28	28
	15:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																	S4
구분	A,B계열				C,D계열			구분	A,B계열				C,D계열
																	4	24	24	24	24
																	5	26	26	26	26
잡용수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.0			3.0			저 류 조 수 위 (M)	08시		3.7		3.9
																	S5
																	6	24	24	24	24
	16시	3.0			3.0				16시		3.6		3.7
																에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.0			3.0				24시		3.6		3.8
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	▶ 원심탈수기 1,2,4,5,6호 가동상태 및 케잌 배출상태 점검 ▶ 탈수기용 콘베어 가동상태 및 로울러 소손여부 점검 ▶ 탈수기실 배수로 및 바닥 청소작업 ▶ 콤프레샤 응축수탱크 응축수 드레인 작업 및 쿨러 동작상태 점검 ▶ 협작물분리기 청소 및 주변 정리작업 ▶ 교반기실 교반기 동작상태 및 판넬 점검 ▶ 약품용해조 약품 용해상태 및 저장조 수위점검 ▶ 약품 보충작업 : 560[kg]
																1		7.0	7.0	7.0	7.0
																2
																저류조 교반기
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
																AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
																	2
																	3
																CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
																	5
																	6