함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	감사원 감사결과 처분요구 조치계획 알림

1. 누수방지과-7886(2014. 12. 03.)호와 관련입니다.

2. 누수발생 빈도가 높은 동관에 대한 감사원 감사결과(2014년 5월 시행) 처분요구 조치계획을 아래와 같이 알려드리오니 시행에 철저를 기하여 주시기 바라며,

3. 특히, 중부수도사업소는 유수율 85% 미만 중블록을 우선하여 노후관 정비 및 상시 누수진단시스템을 설치하는 등 유수율 제고방안 마련에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

가. 동관(COP) 정비방안

○ 1단계 : 누수 발생 즉시 정비 및 배급수관 정비시 인입급수관 개량

구 분	누수 복구시	배급수관 정비시
동관정비	동관인 인입급수관에서 누수가 발생할 경우, 계량기 보호통까지 스테인리스강관으로 즉시 교체	배수관 교체시(단위사업 또는 단가계약 등) 인입급수관이 동관으로 확인될 경우, 계량기 보호통까지 스테인리스강관으로 즉시 교체
정비주체	누수복구 업체에서 시행	배급수관 정비공사 업체에서 시행
예산과목	노후관 정비예산 집행(구축물, 시설비 및 부대비)	노후관 정비예산 집행(구축물, 시설비 및 부대비)

※ 골목 단위 배수관 역할을 하는 동관(D=40～50㎜)에서 누수가 발생할 경우, 지역담당이 배수관 정비사업에 반영하여 정비(누수복구 담당은 감리원 실정보고서를 제출받아 지역담당에게 전달)

○ 2단계 : 노후관 정비가 완료되는 2018년 이후 별도 정비계획 시달

나. 이행시기 : 공문접수 즉시

붙임 : 감사원 감사결과 처분요구 조치계획 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수급수,상수시설
주무관	이동욱		누수방지과장	강신재		시설안전부장	12/10 이규상
협조자	주무관	김도섭
시행	누수방지과-7970	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 서소문로 51 27-1	/
전화	3146-1522	/전송	3146-1529	/		/	대시민공개