문서번호	공공디자인과-1874
결재일자	2013.2.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
정광순	정택근	임경호	02/08 한문철

2013년 제5차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

2013. 2.

문화관광디자인본부

(공공디자인과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제5차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 2. 6.(수) 14:00 ~ 16:30

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 13층 세미나룸

❍ 참  석  자 : 총 7인

김영섭, 황승준, 김국선, 강영택, 나혜영, 하상우, 최강선

❍ 신청안건(총4건)                                (단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
4	4	-	-	-

❍ 심의결과 : 조건부동의 2, 재심2

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
5-1	서초역 3,4번 출입구 이설	서울메트로 (토목건축처)	•출입구 캐노피 이설 2개소 (엘리베이터 설치 등)	심의	재심
5-2	월계2교 외 1개소 확장	도시기반시설본부 (토목부)	•교량(보도) 확폭 (교량 2개소)	심의	조건부동의
5-3	성암로 확장구간 방음벽 설치	도시기반시설본부 (토목부)	•방음벽 교체 (옹벽 위 방음벽)	심의	조건부동의
5-4	송파구 이동통신기지국 시설공사	송파구청 (도시계획과)	•무선통신 지주 7기 (장비 패드 설치 등)	심의	재심

붙임   1. 제5차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.

2. 제5차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 2. 6(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	출입구 캐노피 이설 2개소, 엘리베이터 설치 등
안 건 명	서초역 3,4번 출입구 이설
심의번호	5-1	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 재심의 신청하시기 바랍니다. - 캐노피는 보편적 가독성이 중요하므로 서울시 표준안을 적용하기 바람 - 지하철 4번 출입구는 교회 이용자와 일반이용자간 간섭이 최소화 될 수 있도록 계획적으로 교회출입구와 이격하여 배치하는 방안을 검토하고, 운용주체인 메트로측과 충분한 협의를 할 것 - 지하철 3번 출입구 좌측면 유리를 불투명으로 계획하기 바라며 출입구를 나온 이용객의 동선이 꺾이지 않고 연속성 있게 검토하기 바람 - 지하1층 광장 레벨 계획을 공공 이용자 측면에서 교통공학적으로 재계획하는 등 전체적인 계획을 전문가 검토를 받아 진행할 것. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 2. 6(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	교량(보도) 확폭(2개소), 차량 및 보행자용 난간
안 건 명	월계2교 외 1개소 확장
심의번호	5-2	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고, 반영 결과를 문화관광디자인본부에 통보해 주시기 바랍니다. - 보도 바닥판은 유지관리성, 비용, 사용자 입장 등을 고려하여 보편적 소재인 철판위 ipe나무로 사용하는 것을 검토하기 바람 - 난간은 서울시 우수공공디자인 인증제품(자전거용)을 적용하기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 2. 6(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	방음벽 교체 (옹벽 위 방음벽)
안 건 명	성암로 확장구간 방음벽 설치
심의번호	5-3	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 문화관광디자인본부의 확인을 받고 사업진행 하시기 바랍니다. - 디자인1안을 적용하되 방음벽 상부 프레임은 삭제하기 바람 - 프레임 색상은 기와진회색으로 하기 바람 - 구조재 하부 볼트, 너트는 노출되지 않게 매입하고 캡을 씌울 것 - 가로등 기초부는 차량 방호벽이 철거될 것을 감안하여 밑으로 낮추어 계획하기 바람 - 차량방호벽 하부(뉴저지 스타일)를 건너편 도로경계석 높이와 맞추는 방안 검토하기 바람(향후 공원화 사업 시 상부만 컷팅하면 재사용 가능하도록) - 방음벽은 향후 공원사업을 감안하여 재사용이 용이하도록 계획적으로 검토하기 바람 - 옹벽무늬는 향후 옹벽이 대부분 매몰될 것을 감안하면 일부 노출되는 부분에는 되도록 작은 문양이 좋으므로 갈매기 문양을 적용하기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 2. 6(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	무선통신 지주 7기
안 건 명	송파구 이동통신기지국 시설공사
심의번호	5-4	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 재심의 신청하시기 바랍니다. - 전파관리소 등 공신력있는 상위기관의 검토의견서를 받아오기 바람(필요시 송파구에서 서울시에 협조공문 요청하면 그 근거로 서울시가 전파관련 상위기관에 협조공문 발송)