문서번호	수도자재관리센터-23698
결재일자	2014.12.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		최정화	12/10 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(대형65번건)1210

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

우리센터에서 구매발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액	계약일일 (납품기한)	계약 업체
덕타일주철이형관 구매(대형65)	이형관88종 2,628개	₩249,119,310	2014.10.02 (2014.12.11)	신안 주철

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2014.12.10

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
				전번납품 누계	금 번 납품량	잔량
덕타일주철 이형관	KP소켓곡관(B-L) 150mm*45″	개	125	0	16	109
	KP소켓곡관(B-L) 200mm*45″	개	80	18	27	35
	KP소켓곡관(B-L) 300mm*45″	개	85	72	13	0
	KP소켓곡관(B-L) 400mm*22″	개	20	18	2	0
	KP소켓곡관(B-L) 400mm*45″	개	95	26	48	21
	소켓플랜지T형관(B)150mm*100mm	개	20	0	20	0
	소켓플랜지T형관(B)200mm*80mm	개	10	0	10	0
	소켓플랜지T형관(B)200mm*100mm	개	45	10	10	25
	소켓플랜지T형관(B)200mm*200mm	개	20	0	10	10
	소켓플랜지T형관(B)300mm*150mm	개	10	0	10	0
	소켓플랜지T형관(B)300mm*200mm	개	5	0	5	0
	소켓플랜지T형관(B)400mm*100mm	개	10	0	10	0
	소켓플랜지T형관(B)500mm*100mm	개	15	7	8	0
	소켓플랜지T형관(B)500mm*200mm	개	2	1	1	0
	KP이음관 150mm	개	115	0	64	51

품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
				전번납품 누계	금 번 납품량	잔량
덕타일 주철 이형관	1F단관 80mm*650L	개	50	0	50	0
	1F단관 100mm*650L	개	125	0	41	84
	1F단관 300mm*650L	개	10	0	10	0
	1F단관 400mm*650L	개	50	28	22	0
	소화전곡관 100mm*90″	개	110	28	40	42

□ 검사결과

품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
덕타일 주철 이형관	KP소켓곡관(B-L) 150mm*45″	16	1	1	-	-	-	적합
	KP소켓곡관(B-L) 200mm*45″	27	1	1	-	-	-	적합
	KP소켓곡관(B-L) 300mm*45″	13	1	1	-	-	-	적합
	KP소켓곡관(B-L) 400mm*22″	2	1	1	-	-	-	적합
	KP소켓곡관(B-L) 400mm*45″	48	1	1	-	-	-	적합
	소켓플랜지T형관(B)150mm*100mm	20	1	1	-	-	-	적합
	소켓플랜지T형관(B)200mm*80mm	10	1	1	-	-	-	적합
	소켓플랜지T형관(B)200mm*100mm	10	1	1	-	-	-	적합
	소켓플랜지T형관(B)200mm*200mm	10	1	1	-	-	-	적합
	소켓플랜지T형관(B)300mm*150mm	10	1	1	-	-	-	적합
	소켓플랜지T형관(B)300mm*200mm	5	1	1	-	-	-	적합
	소켓플랜지T형관(B)400mm*100mm	10	1	1	-	-	-	적합
	소켓플랜지T형관(B)500mm*100mm	8	1	1	-	-	-	적합
	소켓플랜지T형관(B)500mm*200mm	1	1	1	-	-	-	적합
	KP이음관 150mm	64	1	1	-	-	-	적합
	1F단관 80mm*650L	50	1	1	-	-	-	적합
	1F단관 100mm*650L	41	1	1	-	-	-	적합
	1F단관 300mm*650L	10	1	1	-	-	-	적합
	1F단관 400mm*650L	22	1	1	-	-	-	적합
	소화전곡관 100mm*90″	40	1	1	-	-	-	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함

○ 재료시험은 관련항목의 시험성적서 등을 제출토록  함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품처리코자 함.

○ 재료시험은 관련시험성적서를 확인 후 적합 시 검수코자 함.

붙임 : 1. 덕타일 주철 이형관 검사표(대형65) 1부. 끝.