문서번호	공공디자인과-6084
결재일자	2013.5.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
장지광	홍성덕	임경호	05/03 한문철

2013년 제18차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

2013. 5.

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제18차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 5. 1.(수) 14:00 ~ 16:30

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 13층 세미나룸

❍ 참  석  자 : 총 5인

김영섭, 최석준, 강성중, 이형숙, 김성천

❍ 신청안건(총3건)                                (단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
3	2	1

❍ 심의결과 : 조건부동의 2, 의견제시 1

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
18-1	대방역 지하차도 캐노피	남부도로사업소 (시설보수과)	•지하차도 캐노피 2개소	심의	조건부동의
18-2	5호선 우장산역 환기구 이설	강서구 (주택과)	•환기구 1개소	심의	조건부동의
18-3	‘서울아 운동하자’ 공익캠페인 앰블럽&캘리그래픽	문화관광디자인본부 (체육진흥과)	•앰블럼,캘리그래픽, 기타 응용디자인	자문	의견제시

붙임   1. 제18차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.

2. 제18차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 5. 1(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	지하차도 캐노피 2개소
안 건 명	대방역 지하차도 캐노피
심의번호	18-1	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고, 반영 결과를 문화관광디자인본부에 통보해 주시기 바랍니다. - 상부의 기둥이 하부 기둥과 일치되도록 위치를 조정하고, 진입구의 유리가 없는 쪽도 기둥 까지는 유리를 설치하기 바람. - 설치하는 유리의 폭을 통일시키고(각 칸의 스팬에 따라 유리를 2장 또는 3장 정도 사용), 소위 ‘스파이더’ 방식 대신 알미늄 플랫 바(Alminum flat bar)를 이용해 유리를 고정시키기 바람. - 바깥 진입구 바닥(계단 부분 제외)의 목재 결 방향을 현재와 반대로(90° 회전)하기 바람. - 자전거 레일과 바닥이 접하는 부분을 매끄럽게 처리하기 바람. - 이용자가 실족(失足)하는 일이 없도록 진입구 난간 시작 부분을 잘 처리하기 바람. 끝. 하부 기둥과 일치 되도록 기둥 이동 유리가 없는 부분도 기둥까지는 유리 설치

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 5. 1(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	환기구 1개소
안 건 명	5호선 우장산역 환기구 이설
심의번호	18-2	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고, 반영 결과를 문화관광디자인본부에 통보해 주시기 바랍니다. - 제2안을 적용하되 아래 의견을 반영하기 바람. - 구조물 폭을 좁혀 유효보도폭을 최대한 확보할 수 있도록 하부 구조체 외벽 두께를 줄이기 바람. - 전체 높이가 1,500mm 정도 되도록 유리면의 높이를 제시안보다 300mm 정도 높이고, 유리의 바깥면이 석재구조물의 바깥면과 일치되도록 하기 바람. - 유리 고정용 철물은 최소한으로 사용하고, 하부 구조체와의 사이가 빈틈없이 밀실하도록 마감하며, 투명도가 높은 유리(저철분 유리)를 사용하기 바람. - 석재 마감은 거창석 버너구이로 하기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 5. 1(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	앰블럼, 캘리그래픽 및 응용디자인안들
안 건 명	‘서울아 운동하자’ 공익캠페인 앰블럼&캘리그래픽
심의번호	18-3	심의결과	의견제시
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 위원회의 자문의견을 아래와 같이 제시하며, 앰블럼과 캘리그래픽을 적용하는 상황에 따라 디자이너의 의견을 참고하여 사용해도 무방할 것이라 사료됨. - 앰블럼 디자인은 시안 ‘2-F안’을 기본으로 하되, 색채를 보다 경쾌하게 조정 하고(가급적 서울색 중에서 선택), 글자는 ‘켈리-K안’을 적용하면 보다 뛰어난 디자인이 될것임. - 켈리그래픽은 ‘켈리-K안’이 적합함. - 단색 앰블럼(26쪽)은 단순하고 교조적, 획일적인 느낌을 줄 우려가 있음. - 응용디자인에서 사람은 두명까지만 표현하는 방안을 검토 바람. 끝.