문서번호	정수시설과-8726
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	주무관	주무관		정수시설과장
이형종	김성범	박용석	강태환		12/15 현인식
협 조

고압가스시설 안전관리 일지

2014. 12

영등포아리수정수센터

[정수시설과]

❍ 점검등급 : 일일점검

❍ 점검대상 : 풍납 취수장

❍ 점 검 일 : 2014년 12월 13일                                           (양호ㅇ불량x 정비 중 △)

근무자	0시~09시	이형종. 조익수		09시~18시		김성범. 박영률			18시~24시				박용석. 신준성
번 호	점 검 항 목		점 검 내 용							0시~09시		09시~18시			18시~24시
1	시설 표시 및 안전거리		경계표시 및 위험표시 설치 여부							○		○			○
			안전거리(1종, 2종) 유지 여부							○		○			○
2	용기보관 장소		강제 통풍시설 및 누출 경보기 작동상태							○		○			○
			염소용기 밸브, 계량저울, 호이스트 작동상태							○		○			○
			불연재료 및 부식방지 조치							○		○			○
			염소용기의 표시 적정여부							○		○			○
3	고압가스 설비의 기초 및 안전장치		방호벽 적정여부 및 부동침하 유무							○		○			○
			압력계, 온도계, 긴급차단 및 안전밸브 적정여부							○		○			○
4	고압가스 설비		접합방법 및 표시판 설치 적정여부							○		○			○
			투입량 및 온도유지 적정여부							○		○			○
			가스누출 여부 및 각종 램프 이상 유무							○		○			○
			기화기, 투입기, 교반기 작동상태							○		○			○
5	독성가스 방재 설비		점검약품 및 보호□응급장비 비치상태							○		○			○
			중화설비 및 중화제 적정여부							○		○			○
			경보기 및 중화설비, 풍향풍속계 작동상태							○		○			○
			비상전력, 통신시설, 통행시설 적정여부							○		○			○
염소 용기	총 계 : 18 병		용 기 번 호
	사용용기 : 6 병		0431-700		0437-565		0439-697	0440-700			0441-696			0673-562
	예비용기 : 6 병		0425-700		0429-700		0431-566	0440-566			0441-564			0669-562
	재고용기 : 0 병
	공용기 : 6 병		0434-564. 0668-562. 0670-562. 0675-562. 0679-560. 0681-560

구 분	점검결과 및 조치사항
00시~09시	- 염소실 시설물 점검 - 기화기 1. 2.호 점검 온도. 압력. 수위 등 진공조절기 점검 - gas 누출 감지기 작동 점검 및 실내 온도 (22℃) 유지 - 중화실 시설물 및 시건 장치 점검 - 주변 시설물 기기 점검 (이상없음)
09시~18시	- 염소실 시설물 점검 - 기화기 1. 2.호 점검 온도. 압력. 수위 등 진공조절기 점검 - gas 누출 감지기 작동 점검 및 실내 온도 (22℃) 유지 - 중화실 시설물 및 시건 장치 점검 - 주변 시설물 기기 점검 (이상없음)
18시~24시	▶ 염소설비 및 가스안전 일상점검(이상없음) - 실내온도(22℃) 및 가스감지기(10개소) 작동 상태 점검 - 용기 파악 및 가스안전 일상점검, 주변정리 - 기화기 1호, 2호 순환펌프 및 유니온 연결부 누수 상태 점검