문서번호	계약심사과-18335
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목심사팀장	계약심사과장
김경근		정지항	12/15 김연중
협 조

※ 본 보고서는 창의아이디어 실행계획서임

- 제  안  자 : 김경근 (계약심사과 / 심사담당)

- 실행계획자 : 김경근 (계약심사과 / 심사담당)

소영신 (계약심사과 / 심사담당)

- 실  행  자 : 정인원외 8명 (계약심사과/토목심사담당)

서울형품셈 개발 시행

(어스앵커 그라우팅 주입량 산출 개선)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12

재 무 국

계약심사과

어스앵커 그라우팅 주입량 산출 개선 검토

어스앵커(Earth Anchor)공법은 지하 흙막이 가시설공사시 토압으로 인한 토류벽 붕괴 방지를 위한 공법으로 앵커체와 지반과의 접촉면 마찰력 저하를 방지하는 그라우트재의 주입량 산출기준에 대한 적용기준을 정립하여 계약심사에 활용하고자 함

Ⅰ		현황 및 문제점

○ 일반적으로 지반을 직경 105mm으로 천공하고 강연선(12.7mm@4EA)과 주입관(15mm@1EA)을 삽입한 후 시멘트 혼합액을 천공홀에 주입한다.

이때, 시공완료 후 강연선의 제거 여부에 따라 어스앵커 종류를 제거식 혹은 고정식으로 구분하고  그라우팅 주입량 산출은 어스앵커 종류, 굴착심도, 지층구조 등 따라 달리 적용한다.

<어스앵커 설치 현황>

어스앵커 종류	주입량 산출	시공 심도	최년 3년 적용 건수	적용적산기준
제거식	- 1차 주입 : 천공장(자유장+정착장) - 2차 주입 : 자유장의 2배	저심도	19건	SH공사
고정식	- 1차 주입 : 천공장(자유장+정착장) - 2차 주입 : Parker(1.0m)의 2배 - 3차 주입 : 정착장의 3배	저심도	2건	한국철도 시설공단
고정식	- 1차 주입 : 천공장(자유장+정착장) - 2차 주입 : 자유장의 2배 - 3차 주입 : 정착장의 3배	대심도	1건	서울지하철 건설본부

○ 설계시 그라우팅 주입량은 그라우팅 주입 단계별로 재료의 할증을 적용하여 천공홀(자유장+정착장) 체적의 2.1~3.4배로 산출하고 있으며

○ 어스앵커체(강연선+주입관)가 천공홀 체적의 약10%를 차지하나 이에 대한 수량 공제가 없음.

<어스앵커 설치 단면>

<어스앵커 공법 단면>	<천공홀 단면>

자유장

정착장

천공장

강연선

(12.7@4)

주입관

천공홀 단면(D105)

Ⅱ		검토 의견

○ 어스앵커 그라우팅 주입량은 주입 각 단계별로 재료의 할증을 충분히 반영하고 있으므로 어스앵커체의 체적을 공제한 수량을 설계에 반영함이 타당할 것으로 판담됨.

<산출단가비교>                                        (원/공)

구분	기 존		개 선		시공단가 절감액 (원/공)
	주입량 (㎥/공)	단가(원/공)	주입량 (㎥/공)	단가
제거식	0.19	43,366	0.17	38,841	4,525
고정식	0.23	52,392	0.21	47,887	4,505
※ 어스앵커체 체적 공제시 (천공장 L=10.5m, 천공직경 D=0.105m 적용) - 그라우팅 주입량 : △ 0.02(㎥/공) - 시공 단가 절감율 : △ 9.5%(△4,515(원/공)

<최근 3년 심사 현황 및 예산절감 예상액>

구 분	2012년	2013년	2014. 12
심사건수	5건	15건	2건
공사비 절감액	135,194천원	151,658천원	18,562천원
년평균절감액 (년평균 절감 예상액)	101,804천원

Ⅲ		개선 방안

○ 개선내용 : 어스앵커 그라우팅 주입량 산출시 어스앵커체 체적 공제

○ 원가산출 기준

- 천공홀 그라우팅 주입량 산출시

• 강연선(12.7mm@4EA)+주입관(15mm@1EA) 체적 공제

Ⅳ		기대 효과

○ 계약심사 기준 마련으로 예산절감 도모

○ 산하기관 및 자치구 등에 횡단전개로 공사비 산출 도움 제공