문서번호	물재생계획과-6331
결재일자	2013.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	하수계획팀장	물재생계획과장		물관리정책관
정영주	양병현	한유석		05/16 정만근
협 조

이동식 홍수방지벽 현장설치 결과 및 활용 계획

2013.  5.

도 시 안 전 실

(물관리정책관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

이동식 홍수방지벽 현장설치 결과 및 활용 계획

「주요 침수취약지역 도로물막이 설치 검토 보고」관련 이동식 물막이 현장설치 결과 및 활용 계획을 보고 드림

□ 현장설치 개요

○ 일    시 : 2013.  5. 13 15:30~17:30

○ 방    법 : 시범설치 및 성능실험 구분 실시

○ 위    치

시범설치 : 세종로 4거리 새문안로 9길	성능실험 : 교보생명 뒤편 종로1길

○ 이동식 홍수방지벽 현황

구 분	Flood stop(영국제품)	Water gate(캐나다 제품)
규 격	L1m×H0.5m×B0.5m	L15.2m×H1.0m×B4m
형 태	조립형	일체형
무 게	블록 10kg, 연결 키 18kg, 허브 6kg	150kg
비 고	종로구청 구매	수입업체 자비 구매

○ 참여인력

- 도시안전실 : 물관리정책관, 물재생계획과장, 하수계획팀장 외 물재생계획과 직원

- 종로구(치수방재과) : 하수․재난시설팀 직원 및 기동반

○ 투입장비 : 물차(15톤) 1대

□ 현장설치 결과 및 활용방안

○ 시범설치 : 세종대로 사거리 새문안로 9길

○ 성능실험 : 교보생명 뒤편 종로1길

○ 활용방안 : 침수지역의 특성에 맞게 2개 제품 선택적으로 활용

□ 시 범 보 급

○ 종로구

- 무게가 가벼운 제품 중 2~3가지 모델 선정

· 설치위치 현장조사 및 위치선정 필요

○ 기타 자치구

- 주민요구 등 필요한 사안 발생시 보급

□ 행 정 사 항

○ 종로구 예산 재배정 및 기타 자치구 수요조사 후 예산 재배정

※ 하수시설물 긴급복구 및 정비비 활용

○ 물차 임차료 지급 : 440천원

- 예산과목 하수관거 신설개량/하수도 개량사업 시설부대비/시설부대비(401-03)

첨부 1. 이동식 홍수방지벽 종류별 규격 1부.

2. Water gate 관련 동영상 2점.

3. 시범 및 성능시험 사진 1부. 끝.