문서번호	수도자재관리센터-23994
결재일자	2014.12.15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		최정화	12/15 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(대형65번외 1건 건)1215

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

우리센터에서 구매발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액	계약일일 (납품기한)	계약 업체
덕타일주철이형관 구매(대형65)	이형관88종 2,628개	₩249,119,310	2014.10.02 (2014.12.11)	신안 주철
버터플라이밸브 400mm구매(대형86)	400mm버터 플라이밸브 2개	₩5,588,000	2014.11.19 (2015.08.08.)	동양 밸브

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2014.12.15

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
				전번납품 누계	금 번 납품량	잔량
덕타일주철 이형관	KP소켓곡관(B) 100mm*45″	개	100	0	100	0	대형 65
	KP소켓곡관(B-L) 150mm*22″	개	55	7	48	0
	KP소켓곡관(B-L) 150mm*45″	개	125	51	74	0
	KP소켓곡관(B-L) 200mm*45″	개	80	71	9	0
	소켓플랜지T형관(B) 80mm*80mm	개	50	25	25	0
	소켓플랜지T형관(B) 100mm*80mm	개	20	0	20	0
	소켓플랜지T형관(B) 150mm*80mm	개	20	0	20	0
	소켓플랜지T형관(B) 150mm*150mm	개	20	0	20	0
	소켓플랜지T형관(B) 200mm*100mm	개	45	40	5	0
	소켓플랜지T형관(B) 200mm*150mm	개	25	0	25	0
	소켓플랜지T형관(B) 200mm*200mm	개	20	10	10	0
	소켓플랜지T형관(B) 400mm*200mm	개	10	6	4	0

품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
				전번납품 누계	금 번 납품량	잔량
덕타일 주철 이형관	KP이음관 150mm	개	115	96	19	0	대형 65
	1F단관 100mm*650L	개	125	41	84	0
	1F단관 150mm*650L	개	30	0	30	0
	1F단관 200mm*650L	개	60	39	21	0
	플랜지곡관(A) 100mm*90″	개	300	120	180	0
	소화전곡관 100mm*90″	개	110	68	42	0
버터플라이 밸브	금속시트형 400mm	개	2	0	2	0	대형 86

□ 검사결과

품 명	규 격	입고량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
덕타일 주철 이형관 (대형65)	KP소켓곡관(B) 100mm*45″	100	1	1	-	-	-	적합
	KP소켓곡관(B-L) 150mm*22″	48	1	1	-	-	-	적합
	KP소켓곡관(B-L) 150mm*45″	74	1	1	-	-	-	적합
	KP소켓곡관(B-L) 200mm*45″	9	1	1	-	-	-	적합
	소켓플랜지T형관(B) 80mm*80mm	25	1	1	-	-	-	적합
	소켓플랜지T형관(B) 100mm*80mm	20	1	1	-	-	-	적합
	소켓플랜지T형관(B) 150mm*80mm	20	1	1	-	-	-	적합
	소켓플랜지T형관(B) 150mm*150mm	20	1	1	-	-	-	적합
	소켓플랜지T형관(B) 200mm*100mm	5	1	1	-	-	-	적합
	소켓플랜지T형관(B) 200mm*150mm	25	1	1	-	-	-	적합
	소켓플랜지T형관(B) 200mm*200mm	10	1	1	-	-	-	적합
	소켓플랜지T형관(B) 400mm*200mm	4	1	1	-	-	-	적합
	KP이음관 150mm	19	1	1	-	-	-	적합
	1F단관 100mm*650L	84	1	1	-	-	-	적합
	1F단관 150mm*650L	30	1	1	-	-	-	적합
	1F단관 200mm*650L	21	1	1	-	-	-	적합
	플랜지곡관(A) 100mm*90″	180	2	2	-	-	-	적합
	소화전곡관 100mm*90″	42	1	1	-	-	-	적합
버터플라이 밸브	금속시트형 400mm	2	1	1	-	-	-	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함

○ 재료시험은 관련항목의 시험성적서 등을 검토 한바 적합 함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품처리코자 함.

붙임 : 1. 덕타일 주철 이형관 검사표(대형65) 1부

2. 버터플라이밸브 검사표(대형86) 1부. 끝.