문서번호	급수운영과-30239
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관		주무관	급수운영과장		강서수도사업소장
이일로		김용호	조면행		12/15 이상래
협 조	요금관리부장			이종욱
	요금제도과장			박병만
	요금과장			代박미숙
	행정관리팀장			김경식
	주무관			황청연

※ 본 보고서는 창의아이디어 실행계획서임

- 제  안  자 : 조면행 (급수운영과 / 과장)

- 실행계획자 : 조면행 (급수운영과 / 과장)

김용호 (급수운영과 / 총괄주무관)

- 실  행  자 : 이일로,황청연(급수운영과/담당주무관)

맨홀(계량기실) 출입 환경 개선

2014.12.15(월)

강서수도사업소

(급수운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

맨홀(계량기실) 출입 환경 개선

대형수도계량기실 등 각종 맨홀에 설치되고 있는 사다리는 안전하게 출입 할 수 있는 기능이 확보되어야 하나 검침시 추락사고 위험을 안고 있는바, 안전성을 대폭 보강한 사다리로 개선하여 설치하고자 함.

※ 지식공유시스템(Kiss) 제안등록 : 맨홀출입 지상식 안전장치 설치(546986호)

□ 관내 대형계량기실 맨홀 사다리 현황

구 분	계	사다리정비 대상				비고
		신개전	미설치	노후	미고정
계	49	5	36	6	2
양천구	17		13	4
구로구	5		3		2
강서구	27	5	20	2

※ 관련근거 : 대형계량기실 사다리 설치(정비) 요청(요금과-26687호, ‘14.10.30)

□ 맨홀현황 및 문제점

○ 대형계량기실에 설치되어 있는 사다리는 스테인레스 제품으로 녹이 슬지 않은 장점은 있으나 실내에 습기가 있어 미끄러워서 추락사고가 종종 발생되고 있으며,

○ 맨홀 등 대형계량기실에 기 설치되어 도로에 접하는 부분에 손을 잡고 안전하게 출입 할 수 있는 장치가 없어서 출입시 상당히 불편하며,

○ 일부는 기성 제품 사다리를 고정하지 않고 설치한 곳도 있어서 사다리가 도난을 당해 출입 자체가 불가능한 경우도 있음.

- 기존 맨홀내부 사다리 실태

사각파이프 철제	원형철근	알루미늄	사다리 미철치

□ 개선계획

○ 맨홀과 접하는 부분은 도로로서 돌출된 구조물을 설치할 수가 없으므로 맨홀안에 접이식 사다리와 같은 안전장치 시설을 설치하여 맨홀 출입시 사용,

○ 사다리 재질도 스테인레스 제품에 특수코팅을 하여 미끄러워지지 않게 설치하여 모든 맨홀 출입시 용이하고 안전하게 업무수행 할 수 있도록 개선,

○ 사다리를 맨홀구조(깊이,폭 등)에 맞게 굴절되게 하나 깊이에 맞는 가변성으로 하여 설치가 용이하고 사다리도 앵커로 고정시켜 도난 방지는 물론 완벽하게 관리됨

□ 안전사다리 개요

○ 특징

- 접힘 내장시 추락사고 예방

- 펼침시 지상 손잡이로 안전사고 예방

- 웨이브 및 레디얼 시스템 적용 미끄럼 방지

- 반사 프리즘 부착으로 진출입 사용이 편리

- 무독성 재질로 친환경적이며 부식이 않됨

- 힌지형 조립식으로 길이에 관계없이 연결시공 가능

○ 적용 대상

- 상·하수도, 전기, 통신, 도시가스 등의 각종 맨홀내 설치 가능

- 교량, 고가, 암거, 지하철, 환기구, 공동구 등의 구조물 맨홀내 설치 가능

- 식수, 유류 등의 각종 저장탱크 맨홀내 설치 가능

□ 그 동안 추진내용

○ 계량기실 사다리 실태조사( ‘14.08.10~10.15) : 요금과

○ 사다리 개선에 필요한 현장검증 및 조사연구( ‘14.08.01~10.30)

○ 시범설치 대상선정 : 2개소

- 조사일시 : 2014. 11. 03 ~ 11. 10

- 대상위치 : ① 양천구 신정3동 1317 이펜하우스 4단지

② 양천구 신정3동 1311 동일하이빌 2단지

- 설치규격 : 원형 맨홀(∮648) H=2.5m

- 소요예산 : 800천원

□ 설치후 의견

○ 양천구 신정3동1317 이펜하우스4단지외1개소 대형계량기실 맨홀내  시범으로 설치하였는 바, 기존 사다리보다 맨홀 출입이 용이하고 안전시설이 대폭 증가됨에 따라 검침 환경의 개선이 크다고 판단됨.

□ 기대효과

○ 사다리를 접이식으로 노면위까지 설치되어 안전하게 출입이 가능

○ 재질이 FRP로 보강되어 녹이 슬거나 미끄러워 지지 않아 추락 등 안전에 유리하게 개선됨

○ 맨홀 안으로 신속, 안전하게 출입이 가능하여 효율적인 업무추진 가능

○ 이와 같이 장점이 많은 바 확대시행이 필요함.

- 기존맨홀 출입 및 환경개선 사진

기존 맨홀내 사다리설치 상태 및 출입 장면
접힘상태(평시)	펼침상태(사용시)	안전사다리 설치후 사용시(진,출입)

□ 행정사항

○ 맨홀안 사다리 정비는『2014년 구로,양천구관내 상수도시설물설치 및 소화전공사』업체(융성건설 대표 하봉례)로 하여금 작업지시하여 설치 완료함.

- 설치개요 : 안전사다리 2개소 제작 설치

- 설치일자 : 2014. 12. 3

○ 본부에 신축 등의 급수공사 대형계량기실 맨홀 설치뿐만 아니라 기존 불량사다리 보수시 안전사다리 설치하도록 검토 요청

○ 본부 검토 후 전사업소로 횡단전개 시행

따로붙임 : 1. 안전사다리 구조도 1부.

2. 사다리 시범설치 현장사진 1부. 끝.