문서번호	급수운영과-27312
결재일자	2014.12.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
이철		김기상	12/16 장시명
협 조

『소규모 신축공사현장』

동파예방 추가점검 결과 보고

2014. 12

『소규모 신축공사현장』

동파예방 추가점검 결과보고

겨울철 공사현장의 계량기 동파사고를 미연에 방지하기 위해  관악구 신림동 지역 공사현장을 방문·점검하여 결과를 보고함

Ⅰ		점검개요

대  상 : 관악구 신림동 305-2호 외 31개소

기  간 : 2014.12.10. ~ 2014.12.11.

점검자 : 이 철 외 1명

점검 및 동파예방 홍보

동파 취약 공사현장 관리실태

계량기 동파예방 홍보

⇒ 야간, 공휴일 등 휴무일 동파예방 방법 등

Ⅱ		점검결과

점검결과

소규모 공사장 점검결과

건축 위치	보온상태 점검결과		보온재 종 류	조 치 내 용	현장소장	비고
	양호	불량
*************	○			급수공사 완료
**************	○			급수공사 완료
****************	○		부직포	부직포, 열선조치	*** ***************
********************	○			급수공사 완료	*** ***************
********************	○		스티로폼	신축중(보온상태 양호)	*** ***************
****************	○			급수공사 완료
****************	○			급수공사 완료
**************	○			급수공사 완료
*************	○		부직포	보온조치(부직포,비닐카바)	*** ***************
********************	○			급수공사 완료
********************	○			급수공사 완료
********************	○		스티로폼	신축중(보온상태 양호)	*** ***************
****************	○			급수공사 완료
**************	○		부직포	보온조치(부직포,비닐카바)	*** ***************
**************	○		부직포	보온조치(부직포,비닐카바)	*** ***************
*************	○			급수공사 완료
*******************	○		부직포	보온조치(부직포,비닐카바)	*** ***************
********************	○			급수공사 완료
********************	○		부직포	보온조치(부직포,열선조치)	*** ***************
*******************	○		스티로폼	신축중(보온상태 양호)	*** ***************
**************	○		부직포	보온조치(부직포,비닐카바)	*** ***************
****************	○		부직포	보온조치(부직포,비닐카바)	*** ***************
****************	○			급수공사 완료
**************	○			급수공사 완료
**************	○			급수공사 완료
********************	○		부직포	보온조치(부직포,비닐카바)	*** ***************
**************		○		보호통 파손, 계량기 보온조치(부직포,비닐카바)	*** ***************
**************		○		보호통 파손, 계량기 노출	*** ***************
**************	○		스티로폼	신축중(보온상태 양호)	*** ***************
**************	○		스티로폼	신축중(보온상태 양호)	*** ***************
****************	○		비닐카바	신축중(보온상태 양호)	*** ***************
**************		○		보호통 파손, 계량기 보온조치(부직포,비닐카바)	*** ***************

현장점검 사진

보온실태 : 대상 32개소중 급수공사 완료 14개소,

보온상태 양호 15개소, 불량 3개소

보고내용

신축공사 현장중 보온상태 불량한 공사장은 현장소장 및 건축주에게 보온에 각별히 주의 요청

⇒ 야간 및 공휴일 등 휴무일 물 흘리기, 조례위반 활동강화 안내. 끝.