문서번호	교량보수과-8939
결재일자	2014.12.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		교량보수과장
김승진		12/16 박병연
협 조

겨울철대비 도로시설물 순찰 및 정비 결과보고

『행주대교 외 7개소』

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

교량보수과

겨울철대비 도로시설물 순찰 및 정비 결과보고

『행주대교 외 7개소』

□ 관련근거

○ 겨울철대비 도로시설물 순찰 및 정비 계획보고『교량보수과-8331(14.11.21)』

□ 점검일 : 2014. 11. 27 ~ 12. 10

□ 점검자 : 시설6급 구성철, 시설7급 김승진, 외부전문가 3명

□ 주요 점검사항 : 상부 및 하부구조

□ 시설물 개요

시설물명		위 치	시설규모(m)		준공 년도	종별	등급	점검일	전문가
			폭	길이
행주대교	상류교	강서구 개화동~ 고양시 덕양동	14.5	1,460	2000	1종	B	14.12.10	최은수
	하류교	강서구 개화동~ 고양시 덕양동	14.5	1,460	1995	1종	B	14.12.10	최은수
여의하류2교		영등포구 여의도동	27.8~ 36.8	30	2010	법외	A	14.11.27	양승이
여의하류3교		영등포구 여의도동	28~ 26.9	30	2010	법외	A	14.11.27	양승이
행 주 IC		강서구 개화동 246~290	6.5	180	1993	법외	B	14.11.27	양승이
여의하류IC		영등포구 여의도동 80-1	6.5	180	1993	법외	B	14.11.27	양승이
여의2지하차도		영등포구 영등포동 7가 94	17.5	80	1990	법외	B	14.12.9	최호영
가양지하차도		강서구 가양동1	8	135	1988	2종	B	14.12.9	최호영
올림픽대로 복개구조물		영등포정수사업소앞	9	230	1993	2종	B	14.12.9	최호영

□ 점검결과

연번	시설물명	점 검 결 과			비 고 (사진번호)
		위 치	지 적 사 항	조 치 계 획
1	행주대교 (상류교)	교각(P23)	교량받침 도장박락	연간단가로 정비	(1)
		교각(P23)	교량점검		(2)
	행주대교 (하류교)	교대(A2)	FPB교량받침의 팽창수축에 의한 신축이음솟음발생 가능성 검토 필요	추후 외부전문가 합동점검 실시	(3)
		교각(P8)	신축이음장치 하부 유도배수고무재낙엽등 퇴적	연간단가로 정비	(4)
		교각(P7)	교량난간 측면부 녹발생	연간단가로 정비	(5)
2	여의하류 2교	교량상부	배수구 낙엽 퇴적	시설보수원활용 제거완료	(6)
3	여의하류 3교		특이사항 발견못함
4	행 주 IC	상행선 (종점부)	상부 배수구 낙엽퇴적	시설보수원활용 제거완료	(7)
		상행선 (시점부)	차량사고로 교명주 파손	연간단가로 정비완료	(8)
		하행선 (시점부)	교대사면 호안블럭 시공불량	서울지방국토 관리청 통보	(9)
5	여의하류 IC	지하차도 (여의도방향)	도로경계석 파손	시설관리공단 통보	(10)
6	여의 2 지하차도	옹벽구간 (강동방향)	신축이음부 변형/패임	연간단가로 정비	(11)
		박스구간 (강동방향)	박스상부 신축이음부 고드름 결빙	시설보수원활용 제거완료	(12)
		옹벽구간 (성산방향)	미끄럼방지 포장 박락	연간단가로 정비	(13)
7	가 양 지하차도	옹벽구간(시점부)	경계석 상부 박락	연간단가로 정비	(14)
		옹벽구간(시점부)	신축이음부 몰탈 박락	연간단가로 정비	(15)
8	올림픽대로 복개구조물	복개구간 (A-라인)	원형기둥 횡방향균열	지속관찰	(16)

따로붙임 : 1. 겨울철대비 도로시설물 순찰 및 정비 보고서 3부

2. 순찰 및 정비사진 1부. 끝.