문서번호	공공디자인과-8720
결재일자	2013.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
장지광	홍성덕	임경호	06/24 한문철

2013년 제30차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

2013. 6.

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 ■	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인조례	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제30차 서울시민디자인위원회(제1실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 6. 19.(수) 14:00 ~ 16:30

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 13층 세미나룸

❍ 참  석  자 : 총 7인

김영섭, 이선남, 진  욱, 이성재, 장미경, 김혜정, 이형숙

❍ 신청안건(총4건)                                (단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
4	4

❍ 심의결과 : 조건부동의 7, 재심 2, 유보 1

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
30-1	온수동 주민참여형 재생사업	구로구 (도시계획과)	•마을경관 개선 (보도정비, 옹벽개선, CCTV 설치 등)	심의	조건부동의
30-2	마포구 도화동, 용강동 상징조형물	마포구 (도시경관과)	•상징조형물 2개소 및 공원 1개소	심의	재심
30-3	서울 디지털1단지 보도조성	구로구 (건축과)	•보도조성 (연장 886m)	심의	재심
30-4	방화로 군부대 주변 보도조성	강서구 (도로과)	•보도조성 (연장 490m)	심의	조건부동의

붙임   1. 제30차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.

2. 제30차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 6. 19(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	마을경관 개선사업(보도정비, 옹벽개선, CCTV설치 등)
안 건 명	온수동 주민참여형 재생사업
심의번호	30-1	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고 그 결과를 공공디자인과에 통보하여 주시기 바랍니다. - 옹벽면은 별다른 마감 없이 표면을 깔끔하게 청소하고 덩굴식재를 조성하시기 바람(하부에 공간이 부족할 경우 상부에 캔틸레버 형식으로 화분을 배치하는 방안도 검토 가능). - ‘휴게공간A’의 바닥 레벨이 주변부와 비슷해 지도록 바닥을 높이고, 주차공간과의 경계면은 구분을 주시기 바람. - ‘휴게공간B'에 사용하는 나무는 이페(ipe), 자라(jarrah), 쿠마루(cumaru)등 하드우드를 적용하시기 바람. - 휴게공간들에는 간단한 조명을 설치하시기 바람(벽면에 조명기구를 매입하거나, 높이 1m 정도의 정원등 설치 검토). 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 6. 19(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	상징조형물 2개소 및 포켓공원 1개소
안 건 명	마포구 도화동, 용강동 상징조형물
심의번호	30-2	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 도화ㆍ용강 상권활성화사업에 포함되는 다른 사업들과 맥락성을 가지도록 전체 사업 차원에서 디자인하시고, 가급적 다른 시설사업과 함께 심의신청 하시기 바람. - 도화동 포켓공원의 주차장측에 설치된 갤러리는 목재루버를 적용하고 덩굴식재를 추가하시기 바람. - 신석초등학교 앞 조형물이 설치되는 교통섬은 바깥쪽의 울타리형 식재를 지양하고 교통섬 전체를 가운데가 높도록 마운딩(mounding) 하는 방안을 검토하시기 바람. - 전문가의 자문을 받아 디자인하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 6. 19(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	보도조성(연장 886m)
안 건 명	서울 디지털1단지 보도조성
심의번호	30-3	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청하시기 바랍니다. - 투수성이 있는 단위규격이 큰 포장재(600 × 300, 450 × 300 등 권고) 를 사용하여 줄눈이 엇갈리게 포장하시기 바람. - 차량 진입구는 단위규격이 작은 포장재로 표면이 거칠게 마감하시기 바람. - 건축물 앞의 기존 포장이 잘된 부분은 기존의 포장을 존치하시기 바람(전체적인 현장 확인 필요) - 도로경계석을 없애거나(다른 경계표시 적용) 폭을 줄이시기 바람. - 포장면 기초의 잡석다짐은 현실성이 없으므로 다른 기초조성방법을 적용하기 바람.(서울시 보도공사 설계시공매뉴얼에 따라 시공). - 보도의 현황사진, 차량진입구, 가로시설물 등 현황을 상세하게 제시하고 가로배치평면도를 보완하시기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 6. 19(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	보도조성(연장 490m)
안 건 명	방화로 군부대 주변 보도조성
심의번호	30-4	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고 그 반영결과를 공공디자인과로 통보하여 주시기 바랍니다. - 자전거도로는 검은색 아스팔트로 적용하기 바람(횡단보도 앞, 교차로 인근 등 주의를 요하는 장소 주변은 암적색으로 포장 - ‘서울형 자전거도로 설치 및 유지관리매뉴얼(2012.)’ 참조) - 수목 보호덮개는 수목의 하부 직경이 커짐에 따라 개구부 크기가 조정되는 제품을 적용하시기 바람. - 보도경계석의 폭을 줄이시기 바람(10cm 전후 권고). - 가로등 디자인은 제1안을 적용하되, 기초부는 지면에 매입시키시기 바람. - 보차도 경계석은 모서리를 라운딩처리 하고, 차로측 세로면이 바깥쪽으로 경사지게 하는 등 KSF4006 기준을 따르시기 바람. - 보도블럭은 투수성이 있는 제품인지 확인하시기 바람. 끝.