정기점검보고서(청계천복개(우안))

등록번호	시설보수과-9627
결재일자	2014.12.17.

주무관		시설보수과장	서부도로사업소장		결재
이동섭		신동헌	12/17 김만수
협 조	주무관			김지환

시설물명	청계천복개(우안)	시설물 개 요	B=2.1~19.6m L=4,486m	법정구분	1종	준공년도 2005년
관리책임자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			시설보수과장		신 동 헌
점검자	소 속 : 서부도로사업소 시설보수과			점 검 자		이 동 섭
				합동점검자		마 순 원

∘ 점검일시 : ‘14. 12. 12(금)

∘ 점검구간 : 복개구조물 상·하부 전반

∘ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검결과

이전점검 및 진단 관련사항						처리현황		비 고
연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	조치내용	처리계획
		새로운 이상 발생 없음

∘ 새로운 이상 발생 개소

연번	위치	손상내용	손상규모	손상등급	조치계획	전문가 자문여부	사진번호
1	박스 내 Sta.545m	거더 하부 손상	0.5㎡	C	철근방청 및 단면복구 (일상유지보수 조치)		14-12-12-01

∘ 기타 특이사항 없음

시설물점검표

○ 시설물명 : 청계천복개(우안)

구 분	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
슬래브	Sta.545m 구간 거더 하부 손상	철근방청 및 단면복구 (일상유지보수 조치예정)
벽 체	특이사항 없음
기 둥	〃
포 장	〃
신축이음	〃
옹 벽	〃
난간,연석	〃
배수시설	〃
부속시설	〃
기 타	〃
전차년도 정밀점검 용역결과 C급이상 지적사항	〃

2014. 12. 12

점검자 : 직급)시설7급      성명 이동섭 (인)

직급)기계운영7급  성명 마순원 (인)

점 검 사 진

청계천복개 하부	Sta.545m 구간 거더 하부 손상(일상유지보수 작업)