문서번호	도시철도토목부-14000
결재일자	2014.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	토목1과장	도시철도토목부장
홍의순	김성호	12/18 한동근

소통을 통한 정보공유 및 직원간의 화합을 위한

2014년 워크숍 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

도시기반시설본부

도시철도토목부

소통을 통한 정보공유와 직원간의 화합을 위한

2014년도 워크숍 실시 결과 보고

지하철 건설공사 굴착공사시 지하수 유출에 따른 주변건물에 미치는

영향에 대하여 직원간의 공감 토론을 통해 개선방안을 모색하기

위한 워크숍을 실시하고 그결과를 아래와 같이 보고합니다.

▢ 워크숍 개요

○ 일 시 : 2014.12.5.(금) 14:00 ~ 12.6(토)

○ 장  소 : 수안보연수원(충주시 수안보면 동일로1길 99)

○ 참 석 자 : 총30명

- 도시철도토목부 직원 : 23명

- 감리단장 및 현장소장 : 7명

▢ 워크숍 주제

○ 지식습득으로 전문성 강화 및 소통을 통한 정보공유

○ 부서직원 및 공사참여자간 화합도모

○ 수평적 소통을 통한 화합의 장 마련

▢ 워크숍 개최결과

○ 지하수에 대한 일반적 이해

- 일반적으로 지하수란 지하의 지층이나 암석 사이의 틈을 채우고 있거나 흐르는 물을 말함

- 도심 대규모 지하철, 건축 등 공사 굴착으로 낮아지는 지대로 지하층의 물인 지하수가 발생

- 지하수의 적절한 개발 이용과 효율적인 보전 관리에 관한 사항을 지하수법에서 다루고 있음

○ 지하수 발생량 관리에 따른 문제점

- 강우가 계절적 집중현상도 있으나 물 부족으로 지하수가 자원화 관리에는 강우가 적은 지역보다 낮은 현실

- 지하를 조사하여 공학적 해석을 통하여 추정한 지하수 발생량을 현대의 전자 해석과 같이 투명한 지하수 발생량 산출에는 한계

- 도심 교통복잡 지역 지하공간을 지하철 등 공사로 인한 발생된지하수를 우선 배수하여 지하수 발생 줄임과 이용에 노력 부족

- 지하수위 아래에서 진행되는 대형 굴착공사장 관리 미흡

- 지하수 발생에 따른 관측시설(보조관측망) 등이 부족하여 지하수량에 대한  데이터가 부족

○ 지하수 발생량 관리에 따른 개선 방안 도출

- 지하수를 자원화 또는 관리 등에 대한 해외 사례 등을 살펴보고 분석 검토하여 실정에 맞게 도입

- 근본적으로 지하수 발생이 최소화되는 공법 채택 및 비배수 공법으로 전환 모색

- 지하수 발생은 주변지역에 영향을 미치므로 지하수 발생 줄임과 이용 등은 설계단계에서부터 전문가의 기술 검토 반영

- 공사단계에서 지하수 발생 자료의 수집과 피드백을 위한 노력에 인력과 비용을 투자

∙ 공사기간중 지하수위 측정데이터 자료 수합 정리 인력 증원

- 지하수 발생 관측시설(보조관측망) 설치확대 및 시설 투자

∙ 현재 공사장에 설치된 지하수위계를 보조관측망으로 활용이 가능하도록

∙ 공사중 기설치된 측정시설의 존치여부 파악 협의 처리

(공사부서 ↔ 물관리부서

- 대형 굴착공사시 지하수 영향조사 의무화 반영

∙ 지하수법 개정 진행

▢ 감리단장 및 현장소장 발표

○ 감리단장

- 지하철 913공구 TRCM/CAM 공법 설명 및 동영상 청취

○ 현장소장 발표

- 지하철 917공구 가교형 받침공법 설명 및 동영상 청취

▢. 행정사항

○ 워크숍 경비정산

붙임 : 1. 워크숍 참석자 명단 1부.

2. 워크숍 발표자료(동영상)별도

3. 워크숍 관련사진 3부. 끝.