문서번호	시설과-930
결재일자	2013.2.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	시설과장	급수부장	상수도사업본부부본부장
채재일	박기범	이상홍	02/20 김준기
협 조
	고도정수반장			김인규

2013년도 해빙기 대비

건설공사장 안전점검 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2013. 02

상수도사업본부

[ 급 수 부 ]

2013년도 해빙기 대비

건설공사장 안전점검 실시 계획

해빙기에 동결과 융해로 인한 공사장내 절 ․ 성토사면 붕괴 등 안전

사고 발생을 사전에 예방하고자 안전점검을 실시코자 함.

1		해빙기 안전여건

올 겨울 유례없이 혹독한 한파와 최근에 내린 폭설 등으로 인해 해빙기에

안전사고 예방을 위해 철저한 점검 필요

특히, 1월~2월 한파와 폭설이 계속되었으나, 점차 평년 기온으로 회복

되면서 해빙이 일찍 시작될 것으로 예상

⇒  지반의 동결과 융해현상이 해빙기에 반복되면서 발생할 수 있는 위험

요소를 사전에 점검해 안전사고를 방지

2		중점 점검사항

동결과 융해로 인한 지반 이완이 우려되는 대규모 절개지 및 지하굴착부

등 해빙기 안전사고 위험이 높은 취약공종

공사장 주변 지반침하, 균열 및 인접 구조물 보호 조치, 배수계획 및

붕괴위험 계측관리 실태 및 안전조치

흙막이 시설, 동바리, 비계 등 가시설 설치의 적정성

설계도서 준수 및 시공상세도 작성, 품질관리, 감리업무 적정 등

3		해빙기 안전점검 계획

1차 점검기간 : `13. 2. 19(화) ~ 2. 21(목)

※ 관련 기관 점검계획

- 서울지방국토관리청 2013년 해빙기대비 건설현장 점검

․ 점검 일시 : 2013.2.21(목)

․ 점검 대상 : 뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사

- 본청 기술심사담당관 해빙기대비 건설공사장 관리실태 점검

․ 점검 일시 : `13.2.25(월)~2.26(화)

․ 점검 대상 : 강북정수장 고도정수처리시설공사 외 7개소

2차 점검기간 : `13. 3. 19(화) ~ 3. 21(목)

점검대상 : 본부시행 8개 공사장

구 분	계	정수센터 현대화 및 고도정수시설	배수지	송․배수관 부설
계	8	4	2	2
급 수 부 (시 설 과)	5	2	1	2
시설관리부(고도정수반)	3	2	1	-

❍ 감리단 및 시공사의 해빙기대비 안전대책 수립의 적정성 여부

❍ 동절기 기간중 공사지침 준수여부

❍ 절․성토 사면의 안전대책 및 붕괴예방 등의 조치사항

❍ 흙막이 지보공의 이상 유․무 확인

❍ 타워크레인 등 중장비설치 주변의 지반 균열 등 변화여부

❍ 현장 주변의 건축 및 옹벽시설물 이상 징후 발생 여부

❍ 공사장 원지반의 침하, 균열, 붕괴 우려 예상지역 집중 점검

❍ 기타 세부사항

주요 점검내용

※ 별첨 해빙기 안전점검표 참조

점검대상 공사장 현황 및 점검조 편성 : 4개조 14명

※ 점검조원 구성은 부서내에서 탄력적으로 조정

연번	공 사 명	공 사 개 요	공사비 (억원)	공사 기간	시공사	감리사	담당부서 (담당자)	점검조
1	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사	- 3정수장재건설: 25만톤/일 - 고도정수시설 : 45만톤/일	1,682	‘09.11. ~ ’14.12.	대우건설 외 2개사	(주)한국종합 기술외 1개사	시설과 (채재일)	< 1조 > 조상덕 채재일 심찬석 강희권
2	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	- 시설현대화 : 70만톤/일 - 고도정수시설 : 60만톤/일	2,014	‘09.12. ~ ’15.12	삼성물산(주) 외 2개사	(주)도화엔지니어링외 1개사	〃 (조상덕)
3	강북정수장 고도정수처리시설공사	- 고도정수시설 : 95만톤/일	1,207	‘10.2. ~ ’14.10.	(주)국제건설 외 1개사	(주)도화엔지니어링외 1개사	고도정수반 (이용구)	< 2조 > 이용구 고신석 홍정표
4	암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	- 고도정수시설 : 110만톤/일	1,688	‘09.10. ~ ’14.10.	고려개발(주)	(주)범한엔지니어링외 1개사	〃 (정재성)	< 3조 > 정재성 변병수 최이영 정연준
5	삼성배수지 건설공사	-배수지 42천㎥(4지)	452	‘10.4. ~ ’13.4.	(주)동부건설 외 2개사	주)범한엔지니어링외 1개사	〃 (변병수)
6	올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사	송수터널(쉴드TBM) D=1,500~2,200㎜, L=1.5Km	181	`11.9 ~ `14.4	천호건설(주) 외 2개사	(주)건화	시설과 (이태형)	< 4조 > 이태형 이경훈 이연창
7	수서배수지 건설공사	배수지 12천톤㎥ D=900㎜, L=3.5Km	140	`11.10 ~ `13.10	도원이엔씨 외 1개사	(주)한국종합 기술	〃 (이경훈)
8	수서배수지 수계 배수관 부설공사	D=100 ~ 600㎜, L =6.6Km	66	`11.7 ~ `13.7	산양건설(주)	시설관리 공단	〃 (이연창)

전문가 점검실시

- 점검방법 : 1차 점검시 전문가 점검 실시

- 점 검 자 : 감리업체의 “기술지원감리원”

(토목, 건축, 상 ․ 하수도분야 전문가)

※ 공사담당자는 경험이 풍부하고 전문성을 갖춘 기술지원감리원이 점검을 실시

하도록 조치하고 그 결과를 제출할 것.

점검결과 조치

- 경미한 지적사항은 현장에서 시정조치하고 중대한 위반사항은 관련법에

따라 제재조치(벌점부과 등)

- 점검결과 보고서 제출 (증빙자료 및 증빙사진 필히 첨부)

․ 1차점검 : 3.4(월)  ․ 2차점검 : 3.27(수)

4		기타 사항

점검반이 2차 점검시에는 이전에 지적된 사항에 대하여 조치결과를

반드시 현장에서 확인

감리원은 지적된 사항을 신속히 조치하고 그 결과를 전․후 사진을 첨부

하여 본부 담당부서(시설과, 고도정수반)에 제출

따로붙임 :  1) 해빙기 안전점검표(건설공사장) 1부.

2) 해빙기대비 점검 착안사항 1부.

3) 해빙기대비 공사장 안전점검 결과보고 1부.

4) 해빙기대비 공사장안전 지적사항 조치결과 1부. 끝.