시 행	도시철도설계부-1260	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2013.2.20.
공개여부	대시민공개
수 신 자	토목부장

주무관	안전과장	도시철도설계부장	도시철도국장
김학지	최병훈	박상돈	02/20 신한철
협 조	주무관	김삼식

해빙기대비 건설공사장 특별안전점검결과

【강남순환도시고속도로 (7-1, 8공구)】

□ 점검일시 : 2013. 2. 19(화)

□ 점 검 자 : 건설안전자문위원  서울시립대학교 교  수 이 송

경동기술공사  부사장 김양중

안전과  김삼식, 김학지

□ 점검결과

◎ 강남순환도시고속도로(7-1공구)

◆ 지적사항

○ 공사추진 공정율 : 40.85% ○ 절토부 측면 사유지 상단 부석정리 - 절토부 측면 사업지구밖 사유지 상단에 부석이 많아 해빙기시 탈락 및 낙하 등이 발생할 수 있으니 해당부서에 통보하여 위험요소를 제거토록 조치바람

○ 절토사면 녹생토 시공구간 관리사항 - 시점부 사면의 녹생토시공구간의 일부는 녹생토 mesh가 보이므로 최대한 빨리 면처리 할 것

◎ 강남순환도시고속도로(8공구)

◆ 지적사항

○ 공사추진 공정율 : 14.65% ○ 구조물 누수구간 시공사항 - 구룡지하차도 일부 누수구간은 현재 건기상태이므로 우기에 대비하여 외벽방수를 빨리하고 내부도 누수대책을 세울것

○ 복공판위 과중한 적치지양 - 구룡지하차도 되메우기를 위하여 되메우기 토사를 과도하게 적치되지 않도록 주의요망

○ 시공관리사항

- 콘크리트 타설시 시공Joint 부분의 다짐관리를 잘하도록 할것

◆모범사례

○ 작업자 통행로 관리사항 - 구룡지하차도 내부 작업자통행로에 통행로를 별도로 표시하여 작업자들이 지정된 장소로 안전하게 통행할 수 있도록 양호하게 관리하고 있음

○ 자재반입구에 바람잡이(풍향계) 설치 - 구룡지하차도 자재반입구에 바람잡이(풍향계)를 설치하여 장비로 자재 양중시 바람방향을 파악하여 작업할 수 있도록 조치하고 있음

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2013.

2. 26(화)까지 도시철도설계부로 제출.  끝.