시 행	도시철도설계부-1261	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2013.2.20.
공개여부	대시민공개
수 신 자	도시철도토목부장

★주무관	안전과장	도시철도설계부장	도시철도국장
홍광호	최병훈	박상돈	02/20 신한철
협 조	주무관	정삼기

해빙기대비 건설공사장 특별안전점검결과

〔지하철 9호선 3단계 921공구 건설공사〕

□ 점검일시 : 2013. 2. 19(화)

□ 점 검 자 : 건설안전자문위원   ㈜ 유신   부사장   이덕영

지중공영   대  표   신창범

안전과  정삼기, 홍광호

□ 점검결과

◆ 지적사항

○ 공정율 : 20.85% ○ 흙막이 가시설 설치에 관한 사항 - 935정거장(STA36K730) 중앙파일 하단부 챤넬 및 앵글 보강요함 ※ 토공굴착이 완료된 구간에서 즉시 강재 설치하여 안정성 확보 요함

○ 흙막이 가시설 설치에 관한 사항 - 935정거장(STA.36K+730) 작업구 구간의 종횡으로 강재 보강구간에 자재 투입 작업으로 제거한 강재 대신 수직앵글 보강 요함

○ 시공이음부 설치에 관한 사항 - 935정거장 구조물 시공구간의 시공이음부는 구조물 완료 후 일정기간 양생후 치핑으로 인하여 부실한 경우가 발생되고 있으므로 양생되기전 치핑으로 신․구 콘크리트 접착력이 강화 될 수 있도록 조치 요하며, 치핑 대신 Metalmesh망 사용 요함

○ 안전시설(작업발판) 관련사항 - 통로가 완전하게 덮여 있어 큰무리 없이 작업자가 Shield back up 설비를 점검하며 통행을 할 수 있음. 단지 연결부간 단차가 없도록 조치가 요청됨 (STA. 38K+089)

◆ 모범사례

○ 가시설(버팀재) 관련사항 - PIPE 버팀재를 사용하여 가시설 간의 Space가 많아 쉽게 점검할 수 있어 앞으로 활성화가 요청됨

○ 쉴드터널 관리사항 - Shield Tunnel 굴진초기 단계이나 완전하게 방수가 되어져 갱내에 습기가 거의 없음은 바람직함

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2013.

2. 26(화)까지 도시철도설계부로 제출.  끝.