시 행	도시철도설계부-1440	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2013.2.26.
공개여부	대시민공개
수 신 자	설비부장

주무관	안전과장	도시철도설계부장	도시철도국장
오반교	최병훈	박상돈	02/26 신한철
협 조

해빙기대비 건설공사장 특별안전점검결과

【중랑물재생센터 고도처리시설 및 시설현대화 사업】

□ 점검일시 : 2013. 2. 26(화)

□ 점 검 자 : 건설안전자문위원  동남이엔씨(주)   부사장 김영수

NIS컨설턴트(주)  대 표 이현범

안전과  오반교

□ 점검결과

◆ 지적사항

○ 공사추진 공정율 : 50.03% ○ 지하수 배수계통 검토 - 부지내 공사용 지하수 배수처리를 위하여 생물여과 질산화탈질조 R구간 바닥스라브 하부에 맹암거를 설치하여 배수처리중으로 배수처리계획을 재검토하여 주기 바람.

○ 구조물 양생관리 - 콘크리트 양생시 slab의 균열이 발생되지 않도록 콘크리트 양생 관리에 만전을 기하여 주시기 바람.

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2013.

3. 5(화)까지 도시철도설계부로 제출.  끝.