시 행	도시철도설계부-1445	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2013.2.26.
공개여부	대시민공개
수 신 자	도시철도토목부장

★주무관	안전과장	도시철도설계부장	도시철도국장
정삼기	최병훈	박상돈	02/26 신한철
협 조

해빙기대비 건설공사장 특별안전점검결과

〔지하철919,920공구 건설공사〕

□ 점검일시 : 2013. 2. 26(화)

□ 점 검 자 : 건설안전자문위원   에스코컨설턴트 사장 황제돈

수성엔지니어링 부사장 이호현

안전과  정삼기

□ 점검결과

◎ 지하철 919공구 건설공사

◆ 지적사항

○ 공정율 : 21.25% ○ 지하수 처리에 관한 사항 - 쉴드 TBM 1구간(STA35K+050)시점부 토사 반출시 발생되는 지하수를 처리할 수 있는 조치방안 강구 바람.

○ 8호선 본선하부 통과 가시설 검토에 관한 사항 - 933정거장 8호선 하부통과부 (STA35K+200) 시공계획에서 강재 밑받침 중간파일의 적용목적과 역할에 대해 재검토후 시공에 반영 바람.

○ 계측관리에 관한 사항 - 8호선 본선하부 통과 구간 (STA 35K+200) 본격적인 굴착 이전에 각종 계측기 설치 요망 - 초기 계측자료 확보하여 굴착시 안전성을 확보하도록 정기적인 점검필요. 좌측현황☞
8호선 본선 하부 통과구간 우측현황☞

○ 개착구간 배면 관리사항

- 해빙기 개착구간 배면의 토사유실 혹은 공동여부에 대한 수시 점검으로 안전관리 바람.

◆ 모범사례

○ 버력반출 관련사항 - TBM 버력반출시 복공위에 설치된 처리시스템은 매우 잘되었음. (환경 및 세륜시설 등)

◎ 지하철 920공구 건설공사

◆ 지적사항

○ 공정 : 22.48% ○ 굴착면 관리사항 - 933S1E1 수직구 굴착면 일부에 휘장이 설치되어 육안 안전 점검이 어려운 바, 굴착면 거동등을 관찰할 수 있도록 계측등 정기적인 점검이 필요할 것으로 판단됨.

○ 개착구간 토류벽 설치에 관한 사항 - 개착구간 CIP 미 시공부 토류벽 콘크리트 설치시기를 띠장 설치전에 시공하기 바람.

○ 개착구간 배면 관리사항

- 해빙기 개착구간 배면의 토사유실 혹은 공동여부에 대한 수시 점검으로 안전관리 바람.

◆ 모범사례

○ 공사장 관리에 관한 사항 - 개착정거장의 작업환경과 전체적 흙막이 가시설 및 소단 설치 등 작업장 관리가 잘되어 있음.

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2013.

3. 5(화)까지 도시철도설계부로 제출.  끝.