문서번호	물관리정책과-19090
결재일자	2014.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	수질정책팀장	물관리정책과장	물관리정책관
장지선	정미선	배광환	12/22 김학진

한강 조류(藻類)측정 결과보고

(2014년 11월)

2014. 12

도시안전실

물관리정책과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

한강 조류(藻類)측정 결과보고

(2014년 11월)

○ 2014. 11월 평균 조류측정 결과

- 클로로필-a(평균) : 잠실상류 10.5㎎/㎥,   잠실하류  8.1㎎/㎥

- 유독남조류(평균) : 잠실상류 16.8cells/㎖, 잠실하류   0cells/㎖

- 냄새물질(상류평균) : 지오스민 1.3ng/L, 2-MIB 4.4ng/L

※ 조류경보 발령기준

구 분		조류주의보	조류경보	조류대발생
클로로필-a (㎎/㎥)		15이상	25이상	100이상
남 조 류 (세포/㎖)		500이상	5,000이상	106이상
냄새물질 (ng/L)	지오스민	20	500	1,000
	2-MIB	20	50	100

○ 2014. 12월 조류발생 예측

- 수온이 낮게 유지되고 있어 남조류 발생 가능성은 낮으나 지속적인 남조류 및 냄새물질 감시 유지

□ 11월 기상현황

○ 평균 수온 : 11.8℃

- 전년('13년 11월 : 11.4℃)보다 0.4℃ 높음

○ 강수량 : 41.5㎜ (누적 : 791.0mm)

- 전년('13년 11월 : 46.9㎜)보다 5.4㎜가 적음

○ 팔당댐 평균 방류량 : 183.7㎥/sec

- 전년('13년 11월 : 201.4㎥/sec)보다 17.7㎥/sec가 적음

○ 강우일수 : 9일

- 전년('13년 11월 : 13일)보다 4일 적음

□ 11월 조류측정 결과

○ 클로로필-a 항목

- 잠실수중보 상․하류 모두 주의보 기준 미만을 유지하고 있으며 수온하락으로 전월 보다 감소하는 추세를 보임

- 월평균 측정값

[단위 : ㎎/㎥]

측정지점	전 월 ('14년 10월)	금 월 ('14년 11월)	전 년 ('13년 11월)	예 년 ('00~'10 11월)
잠실수중보 상류 (강북취수장~풍납취수장)	22.1	10.5	14.2	25.8
잠실수중보 하류 (성수대교~성산대교)	18.0	8.1	7.5	14.7

※ 발령기준 : 주의보(15㎎/㎥ 이상), 경보(25㎎/㎥ 이상), 대발생(100㎎/㎥ 이상)

- 발생추이

○ 유독남조류 항목

- 잠실수중보 상류에서 주의보 기준 미만으로 남조류가 발생하고 있으며, 하류는 검출되지 않고 있음

- 월평균 측정값

[단위 : 세포수/mL]

측정지점	전 월 ('14년 10월)	금 월 ('14년 11월)	전 년 ('13년 11월)	예 년 ('00~'10 11월)
잠실수중보 상류 (강북취수장~풍납취수장)	46.8	16.8	2.8	125.0
잠실수중보 하류 (성수대교~성산대교)	65.9	0	1.8	110.3

※ 경보기준 : 주의보(500세포/mL 이상), 경보(5,000세포/mL 이상), 대발생(106세포/mL 이상)

- 발생 추이

○ 냄새물질 항목

- 지오스민 및 2-MIB 모두 기준 이내로 검출되고 있으며, 9월이후 지속적으로 감소하는 추세임

- 월평균 측정값

[단위 : ng/L]

측정지점	전 월 ('14년 10월)		금 월 ('14년 11월)
	지오스민	2-MIB	지오스민	2-MIB
잠실수중보 상류 (강북취수장~풍납취수장)	3.1	8.9	1.3	4.4

※ 경보기준(ng/L)

- 지오스민 : 주의보(20이상), 경보(500이상), 대발생(1,000이상)

- 2-MIB  : 주의보(20이상), 경보(50이상), 대발생(100이상)

○ 종합의견

- 수온하락으로 클로로필A 및 남조류, 냄새물질은 기준 이내로 검출되고 있으며, 지속적으로 감소하는 추세임

□ 2014. 12월 조류발생 예측

○ 12월 예측의견 : 조류주의보 미만 발생 가능성 높음

- 수온이 낮게 유지되고 남조류 발생 가능성이 낮으며

- ‘14.12~’15.3월까지 잠실수중보 하류의 측정을 중지할 예정임

붙임  지점별 조류현황 1부.  끝.