시 행	도시철도설계부-2034	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2013.3.21.
공개여부	대시민공개
수 신 자	토목부장

주무관	경전철관리과장	도시철도설계부장	도시철도국장
홍광호	최병훈	代권영찬	03/21 신한철
협 조		이경도

해빙기 취약공사장 특별안전점검(2차)결과

〔응봉교확장 및 성능개선공사, 용비교~행당중간 도로개설공사 〕

□ 점검일시 : 2013. 3. 20(수)

□ 점 검 자 : 건설안전자문위원   ㈜도화엔지니어링  부사장  박광현

금호건설(주)       전 무  이도희

안전과  이경도, 홍광호

□ 점검결과

◎ 응봉교확장 및 성능개선공사

◆ 지적사항

○ 공정율 : 76.33% ○ 가설벤트 설치사항 - 시점부 ILM가설벤트에서 H형강 기둥 단면의 웨브방향과 ILM진행방향이 일치하도록 설치검토가 요망됨(단면강성이 커짐)

○ 교대 난간부 자재 야적금지사항 - 시점부 교대 난간부에 자재 야적금지 관리 철저. 인접도로구간 협소해서 낙하 시 사고위험 높음

◎ 용비교~행당중간 도로개설공사

◆ 지적사항

○ 공정율 : 65.22% ○ 교대 연단부 파손 주의 - 교대1 가설 중 Jack up 작업 시 교대 전면부 연단거리가 충분치 않으므로 가설 시 파손되지 않도록 주의 요망

○ 교대 받침부 부반력 검토 - 교대1 받침부 부반력 재확인 요망

○ 교각부 되메우기 다짐철저 - 동부간선도로와 인접한 Pier8 흙막이 가시설 제거 후 되메우기 시 다짐여건이 안 좋은 상태이므로 되메우기용 재료는 보조기층재 등으로 사용 다짐이 철저히 이루어지도록 관리요망

○ 받침철물 제거사항 - 교대와 Pier 슈 앞에 설치되어 있는 받침철물은 상부 슬래브 콘크리트 타설 전 필히 제거 후 타설하도록 하여 코핑 콘크리트 깨짐 방지

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2013.

3.27(수)까지 도시철도설계부로 제출.  끝.