시 행	도시철도설계부-2035	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2013.3.21.
공개여부	대시민공개
수 신 자	도시철도공무부장

★주무관	경전철관리과장	도시철도설계부장	도시철도국장
신정	최병훈	代권영찬	03/21 신한철
협 조		박찬표

해빙기 취약공사장 특별안전점검결과

〔지하철9호선 922공구 , 지하철9호선 923공구 )

□ 점검일시 : 2013. 3. 20(수)

□ 점 검 자 : 건설안전자문위원   (주)태조엔지니어링   부회장   박홍기

신명건설기술공사    부사장   김상철

안전과  신정, 박찬표

□ 점검결과

◎ 지하철9호선 3단계 922공구

◆ 지적사항

○ 공정율 : 16.1% ○ 광역상수도관 관리사항 - 광역상수도관 변형 계측관리에서 침하측정을 위한 기준점(상부거더) 의 침하 여부도 정기적으로 측정 관리바람. - 광역상수도관이 토류벽에서 돌출 되는 부분의 토류벽 배면 지반침하 등 변형여부를 측정하고 관리바람.

○ 계측관리에 관한 사항 - 광역상수도관의 계측기(경사계, 변형률계 등)설치, 메달기 및 받침 등 잘 관리하고 있으나 주요 안전관리 대상시설물인 만큼 육안점검 등 지속적인 관리요함.

○ 복공판 진입부 관리사항 - 차량 통행시 진동에 의한 광역상 수도관 진동전달을 최소화하도록 복공판 수평관리를 철저히 하기바람. - 공사구간 복공부 진입부의 노면을 매끈하게 관리하기 바람.(충격완화)

○ 낙하물방지망 관리사항 - 937S1E1 환기구 시점측 사면 낙하물 방지망에 쌓여있는 토사는 즉시 제거 요망

◆ 모범사례

○ 작업장 관리사항(양호) - 937정거장 종점부 상선 터널 굴진 중으로 벽면에서 50cm 이상 이격 배수처리하고 반대쪽은 지형을 높여 작업자의 보행통로 확보.

○ 작업자 상시 안전교육 - 작업장내 안전동영상 화면을 설치 하여 투입전 작업자에게 안전에 관한 상시 동영상 안전교육 실시

◎ 지하철9호선 3단계 923공구

◆ 지적사항

○ 공정 : 15.78% ○ 가시설 설치사항 - 굴착폭의 차이로 띠장 위치가 변하는 부분에서 띠장 단부가 버팀보와 가까운 부분은 접촉되지 않도록 주의 하기 바람.

○ 배수 관리사항 - 일자산 기슭을 절단, 굴착하는 부분은 토류벽의 누수를 최소화하도록 배수로 및 배면 부직포 설치시 주의 바라며. - 우기시 일자산 측면 배수로 관리 철저 및 비상시를 대비한 양수방안 을 강구하기 바람.

○ 복공판 관리에 관한 사항 - 937S2 환기구 상부 복공구간 소음이 있으니 Pad 교체 요망

◆ 모범사례

○ 안전통로 계단 관리사항(양호) - 현장내 작업자 안전통로 계단에 미끄럼을 방지하기 위한 논스립 설치

○ 머리 출동 완충시설 보강사항 - 머리 충돌 완충시설 앞에 작업자 안전을 위하여 형광체인을 설치하여 안전관리 보강.

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2013.

3. 27(수)까지 도시철도설계부로 제출.  끝.