시 행	도시철도설계부-2123	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2013.3.22.
공개여부	대시민공개
수 신 자	토목부장

주무관	경전철관리과장	도시철도설계부장	도시철도국장
홍광호	최병훈	代권영찬	03/22 신한철
협 조		박찬표

해빙기 취약공사장 특별안전점검(2차)결과

〔신림~봉천터널 도로건설공사(2공구), 강남순환도시고속도로 건설공사(4공구)〕

□ 점검일시 : 2013. 3. 21(목)

□ 점 검 자 : 건설안전자문위원   경복대학교         교 수  이승원

한국건설엔지니어링  부사장  유오식

안전과  홍광호, 박찬표

□ 점검결과

◎ 신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)

◆ 지적사항

○ 공정률 : 11.95% ○ 터널 정밀시공 사항 - 현장여건에 따라 터널 지보, 무지보 구간으로 분류시공되고 있으나 무지보구간 굴진단면의 굴착 폭이 일부 크게 발생되는 사례가 없도록 향후 터널 무지보 구간의 시공시 정밀시공되도록 발파 시 굴진장 준수, 화약공 시공, 무지보 시공이 철저히 되도록 시행 바람

○ 터널배수 처리사항 - 사당방향 STA.5K+200지점 고인 물 배수처리 요하며 - 아울러, 천장부 누수부분의 유도배수 처리가 요망됨

○ 강재자재 야적관리사항

- 강재자재의 야적지와 물이 고인 지점이 근접하여 자재의 장기 야적 시 부식의 우려가 있으므로 조치가 요망됨

◎ 강남순환도시고속도로 건설공사(4공구)

◆ 지적사항

○ 공정율 : 16.88% ○ 공정관리 시행 철저 - 하천구간 안양천 내 시공중인 교각 구간 공사가 우기전 시공이 마무리되고, 하천 복구정비공사가 마무리되도록 종합적인 공사관리 시행

○ 마대쌓기 보완사항 - 6번 교각 주변 마대쌓기 보완할 것

○ 교각 기초품질관련 사항 - 6,9번 교각 종․횡방향 미세균열(0.1mm) 주의관찰 및 보수시행 요망됨(교각공사 완료직후)

○ 교각 주변 배수 처리사항 - 9번 교각 주변 토사 되메우기로 고인 물을 배수시키고, 우수유입이 최소화되도록 설치구간 주변 성토(약 1.5m)처리 바람

○ 공사장 주변관리에 관한 사항 - P9 교각 주변 어린이 접근이 되지 않도록 작업구간 주변 안전보호막 설치 바람

□ 조치사항 : 지적사항에 대한 조치결과는 전 ∙ 후 사진을 첨부하여 부서장 보고 후 2013.

3. 28(목)까지 도시철도설계부로 제출.  끝.