출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	미생물과장	수질연구부장	상수도연구원장
	한지선	이만호	김복순	03/26 박용상

	명에 의하여 2013 . 3. 21.~ 22. 대한상하수도학회·한국물환경학회 공동학술대회에 출장하여 연구실적을 발표하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2013. 3. 25.
보 고 자 : 계약나급 성명 : 한 지 선

보       고       내       용

일    시

2013 . 3.  21.~ 22.

건    명

2013년 대한상하수도학회·한국물환경학회 공동학술발표 출장 보고서

내용

□ 연구과제 실적발표

○ 개요

- 회의 : 2013 대한상하수도학회·한국물환경학회 공동학술발표

- 일시 : 2013년 3월 21일∼22일(목,금)

- 장소 : 대구광역시 대구컨벤션센터(EXCO)

- 참석 : 미생물과 한지선, 조은주

○ 학술발표주제

- 2012년 서울시 수돗물 급수과정별 시설에서의 수질 특성 조사

(발표자 : 한지선, 구두발표)

- 한강상수원 수계 지아디아 종 분포 조사

(발표자 : 조은주, 구두발표)

구두발표 모습(한지선)	구두발표 모습(조은주)

□ 우수논문상(2012년 춘계 구두발표) 수상

○ 시상일시 : 3.21(목) 13:30 ~ 14:00

○ 논문제목 : Propidium Monoazide-Realtime PCR를 이용한 활성 크립토스포리디움 및 지아디아 검출(발표자:조은주)

수상하는 모습(조은주)

□ 상수도분야 주요 논문 요약

○ 수직형 정수처리시설 설계기술 개발

- 발표자 : 김관엽(포스코건설 R&D Center)

- 발표내용

정수처리시설과 최종소비자와의 거리를 최소화 하며 수질의 안전성 및 수량의 안정성을 확보할 수 있는 분산형 용수공급시스템(Decentralize Water Supply System)이 제안되었다. 기존 집중형 용수공급시스템에서의 정수시설은 수원에 근접하며 대용량의 정수를 처리하는 넓은 부지의 평면계 정수처리시설인데 반해 분산형 용수공급시스템에 적용되는 정수처리시설은 비교적 소용량의 부지면적을 최소화한 형태의 정수처리시설이 요구되므로 분산형 용수공급시스템에서의 정수처리시설은 컴팩트한 시설로서 부지면적을 최소화하기 위하여 수직형(계층형)으로 구축되도록 하였다. 이에 따라 각 수처리 단위공정들이 다층 건물의 각 층에 배치되는 형태를 특징으로 한다. 수직형 정수처리시설 설계기술의 적용성 평가 및 검증을 위하여 1,000 m3/일 규모의 tankless 정수처리시설을 설계하였으며 시운전 중에 있다.

○ 발광박테리아를 이용한 생태독성 평가에 대한 유기용매의 영향 연구

- 발표자 : 김지성(과학기술연합대학원대학교 건설환경공학과)

- 발표내용

최근 수환경 분야에서는 신종 미량유해물질에 의한 수환경 오염이 주목을 받고 있다. 이와 같은 물질이 수계에 유입되었을 때 생태계에 미치는 영향을 알아보고자 최근 생태독성 검출장치가 개발되었고 선진국에서는 모니터링이 수행되고 있다. 생태독성 실험시 수용해도가 낮은 오염물질의 경우 용매에 녹여 실험을 수행하여야 하나 독성 평가시 용매는 최소한으로 사용하도록 권고되고 있다. 따라서 수용해도가 낮은 물질에 대한 독성 평가를 위해 용매에 대한 독성 평가를 수행하여 독성평가시 최저영향을 나타내는 농도를 알아보고자 발광 박테리아(Vibrio fischeri)를 대상용매에 30분간 노출시킨 후 시간에 따른 발광저해율을 알아보았다. 시험용 생태독성 검출장치를 이용한 발광박테리아의 유기용매에 대한 독성을 평가해본 결과 Ethanol, Methanol는 3 mg/L이하에서 DMSO는 1%이하의 농도에서 영향을 주지 않는 것으로 나타났으며 그중 생태독성에서 많이 사용되고 있는 용매는 DMSO로 0.2%를 많이 활용하고 있는 것으로 나타났다.

○ 발광박테리아를 이용한 중금속 생태독성 검출특성 연구

- 발표자 : 김지성(과학기술연합대학원대학교 건설환경공학과)

- 발표내용

본 연구에서는 갑작스러운 수질변화에도 대처할 수 있는 실시간 생태독성 검출장치 개발하고자, 시험의 신속성 및 높은 재현성 등의 장점을 가진 Vibrio fischeri를 이용하여 중금속 검출 특성에 대한 연구를 수행하였다. 대상 중금속은 아연, 카드뮴, 수은, 납, 6가 크롬으로써 시험농도 범위는 기존문헌에 보고된 EC50 값을 토대로 설정하였으며 실험시간은 발광박테리아를 각 시료에 노출시킨 직후부터 30분까지는 5분 간격으로, 30분 이후부터는 60분까지는 10분 간격으로 발광량을 측정하였다. 시험용 생태독성 검출장치(Test jig)를 이용한 실험결과 대상 중금속중 수은 납 아연 카드뮴 6가 크롬 순으로 발광저해율이 크게 나타남을 알 수 있었다.

○ 독성동정평가 기법을 이용한 미호천의 오염원 추적연구

- 발표자 : 유지수(고려대학교)

- 발표내용

2010년도 금강 수계의 생태 위해성 평가 결과 미호천의 일부 지점에서 상대적으로 높은 위해등급을 나타냄에 따라, 독성동정평가 기법을 이용하여 오염원을 추적하고 오염유발물질을 규명하고자 하였다. 생태독성은 물벼룩을 이용한 급성독성시험법에 따라 시험하였고, 독성동정평가는 USEPA에서 제안한 TIE(Toxicity identification evaluation) 방법으로 수행하였으며, 평가 방법은 1단계는 시료에 다양한 이화학적 처리를 하고 독성 시험을 실시하여 어떤 원인에 의해 독성이 발현되는지 확인하고, 2단계는 확인된 독성물질의 특성을 바탕으로 확인된 물질군에 대하여 정밀 화학분석 실시하고 3단계는 2단계에서 동정된 독성물질을 대상으로 mass balance test, spiking test, correlation analysis를 수행하여 독성원인물질을 확인하였다. 미호천 상류부터 하류까지 평가를 실시한 결과, 미호천 수계의 하수처리장 방류수가 미호천의 생태독성 발현에 기여하였으며, 오염물질은 구리인 것으로 확인되었다.

○ 천연조류제어제를 이용한 농축된 조류제어 연구

- 발표자 : 박연정(K-water 연구원 수질분석연구센터)

- 발표내용

밤나무, 상수리, 녹차, 물푸레, 솔잎, 제올라이트, 황토, 맥반석 등의 천연재료로 조류제어제를 개발하였으며, 제거 메카니즘은 1) 조류와 조류제거제가 응집하여 침전, 2) 조류의 명반응에 의한 기포가 발생하여 물 표면으로 부상, 3) 스컴제거기로 제거후 탈수이다. 조류제거율을 평가한 결과 황토 단독처리에서는 30%, 황토+PAC 복합처리는 90 %, 천연조류제어제 단독처리 90% 이상을 나타내었고, 처리단가도 톤당 황토 단독은 30원, 황토+PAC는 45-60원, 천연조류제어제는 45-75원으로 나타났다. 물벼룩과 송사리에 대해 독성평가를 실시한 결과 안전한 것으로 나타났으며, 현재 수처리제로 등록된 상태이다. 호소나 하천에 적용시 물꽃현상이 발생하기 전에 적용하면, 대발생을 막을 수 있으며, 처리기간도 하루정도(제어제 살포후 하루정도면 부상)로 짧고, 처리 후 100일까지 완만히 조류가 증가하였으나 초기 농도의 60%를 넘지 못하는 것으로 나타났다. 대청댐의 경우 제어제 처리후 우점종에도 천이(남조류→녹조류)가 일어남을 확인하였다.

○ 데이터마이닝 기법을 이용한 조류성장 원인분석

- 발표자 : 이승재(한국수자원공사 댐,유역관리처 수질환경팀)

- 발표내용

호주에서 개발된 WEKA(Walkato Environmental for Knowledge Analysis)를 이용한 데이터 마이닝 분석기법을 이용하여 전국의 호소에 대하여 클로로필-a에 대한 데이터 마이닝 분석을 수행한 결과, 각 수계별로 제한인자 요인이 다르게 나타났다. 특히 수질이 좋지 않은 대청댐은 수온이 클로로필-a 증가의 제한인자로 나타났고, 수질이 좋은 소양강댐의 경우 총인이 제한인자로 작용하는 것으로 나타났다. 조사기간이 짧아 향후 더 많은 데이터 축적이 필요할 것이다.

비  고

첨부 : 1. 발표논문 각 1부.

2. 발표자료 각 1부.

3. 프로그램북 1부.

끝.