문서번호	물재생시설과-16171
결재일자	2014.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물재생운영팀장	물재생시설과장		물관리정책관
윤현주	정훈모	이철해		12/22 김학진
협 조
	물재생계획과장		최진석
	물재생기전팀장		황철호
	주무관		박만헌

차집관로 수문 성능개선 기본 및 실시설계 용역

자문회의 개최 계획

2014. 12.

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 ■ 인권 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

차집관로 수문 성능개선 기본 및 실시설계 용역

자문회의 개최 계획

차집관로 수문 성능개선 기본 및 실시설계 용역의 원활한 과업수행을 위해 내·외부 전문가 자문회의를 개최하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 차집관로 수문 성능개선 기본 및 실시설계 용역

○ 용역기간 : ’14.5.29 ~’14.12.31

○ 용 역 비 : 184,637,000원

○ 수 행 자 : ㈜ 유 신

○ 주요 과업내용

- 수문 상태 및 운영현황 조사, 현황 및 수준측량

- 수문 정비방향, 모니터링 시스템 구축 검토, 유지관리계획 수립

- 수문의 개량, 보수, 철거계획 수립, 원격제어 등 통합관리시스템 설계

□ 추진경위

○ 2011. 10. : 차집관거 성능개선 기본 및 실시설계 및 전산화 DB구축 용역 완료(중랑,난지)

○ 2013. 8.  : 차집관거 성능개선 기본 및 실시설계 및 전산화 DB구축 용역 완료(탄천,서남)

※ 상기 용역에서 확인된 차집관로의 노후수문에 대한 현황 조사 및 개량을 위한 기본 및 실시설계 용역 필요

○ 2014. 4.16: 용역 발주

○ 2014. 4.25: 용역 계약 의뢰

○ 2014. 5.29: 용역 계약체결 및 착수

○ 2014. 7. 2: 용역 착수보고

○ 2014.10.28. : 용역 자문회의개최

○ 2014.12.04. : 물재생계획과 회의개최(붙임)

* 차집관로 수문개선방향, 우수토실 정비사업 추가추진관련

* 하수도 정비 기본계획에 반영할 사항 및 기타 의견 수렴

□ 회의개요

○ 일  시 : ’14.12.22(월) 14:00~16:00

○ 장  소 : 서소문청사 1동 8층 회의실

○ 참석자

- 내부위원(4): 물관리정책관, 물재생계획과장, 물재생시설과장,

물재생기전팀장

- 외부위원(3) : 상하수도, 기계, 전기분야

▸H2O 김승회(상하수도), 범한ENG 윤영수(기계), 설인규(전기)

- 담당자 :	물재생센터 차집관로담당 팀장(실장)(4),물재생기전팀(1)

○ 자문 내용

- 수문정비 등급 기준(안)

□ 행정사항

○ 자문위원 수당 지급

- 자문수당 : 설계내역에 반영된 사항으로 정산 처리

□ 향후 계획

○ 자문회의 결과 내용을 검토하여 용역수행에 반영

붙 임 :  1. 물재생계획과 회의내용 1부.

2. 자문회의자료 1부.

3. 자문의견서 1부.  끝.

붙 임	물재생계획과 회의개최(’14.12.04)

1. 물재생계획과 회의개최 결과

- 참석자 : 물재생운영팀, 하수계획팀, 하수도 기본계획 용역사(2),

물재생센터(4), 차집관로 수문 용역사 (4)

- 주요 회의 내용

‣ 차집관로 수문개선방향, 우수토실 정비사업 추가추진관련

‣ 하수도 정비 기본계획에 반영할 사항 및 기타 의견 수렴

※ 하수도기본계획(2009.6)에 반영되어있는 수문정비 기준→변경안

<당 초>

구분	A등급	B등급	C등급
구분기준 (오수연결관)	오수량 비율이 큼 (900mm이상)	오수량 비율이 중간 (250~800mm)	오수량 비율이 적음 (200mm 이하)
개량방안	전동식 수문	수동식 수문	고정식 수직오리피스 설치

<변 경>

구분	A등급	B등급	C등급
구분기준 (오수연결관)	- 우천시 하천수 및 우수 과다 유입지역 - 적정차집시설 설치 불가 지역)	- 우수토실내 차집시설 설치 가능지역 - 수문개도에 따른 상류부 압력관 형성지역	- 펌프장 연계운전 수문(구청관할) - 운영 및 유지관리중인 전동식 수문
개량방안	전동식 수문(12개소)	철거(107개소)	존치(18 소)

2. 주요의견

- 수문정비기준의 ‘구분기준’이 명확하지 않음. 하수도기본계획은 서울시 하수도처리지침, 하수도공사기준이 되므로 해당기준의 조건을 다양하게 하는 등, 등급기준이 객관적으로 확실하여야 함.

- 전동식 수문 설치는 필요함. 단, 개폐 시간을 정하는게 중요한데 유량측정으로 관리하는 사례는 전 세계적으로 없으며, 수위 측정이 일반적임.

- 탄천 삼성우수토실 수문의 수위계를 보다 상류쪽으로 설치를 해야 정확해 질 것으로 예상.

- 기타 : 차집관로내 수위계 설치하여 데이터 축적이 되어야 함.

(불명수 등 확인위해,)

- 우수토실개량 107개소에 대해 개량하는 방안에 대해 용역 추가 반영 필요