문서번호	토목부-25393
결재일자	2014.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
조양연		최광무	12/23 노우성
협조

구리암사대교 임시개통에 따른 제설작업 시행검토

(구리암사대교 건설공사)

2014.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

구리암사대교 임시개통에 따른 제설작업 시행검토

(구리암사대교 건설공사)

구리암사대교 임시개통에 따른 제설 방안이 마련되어 동 내용을 시공사에 시행토록 지시코자 하며 이에 따른 소요경비는 실정보고에 의거 추후 설계변경에 반영하기 위한 검토 보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 구리암사대교 개통에 따른 제설방안 : 도로계획과-15733호(2014.12. 3.)

○ 아천IC 제설대책방안 검토보고 : 암사(감리) 2014- 894호(2014.12.12.)

Ⅱ		공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 ~ 구리시 아천동

○ 개    요 : 폭 24~44m(4~6차로), 교량 1.13km, 입체교차 2개소

○ 총사업비 : 432,159백만원 (국비 : 50%,  시비 : 50%)

○ 사업기간 : 2006. 4. 5. ~ 2015. 6.30.

○ 시 공 사 : 현대건설(주)

○ 감 리 사 : (주)도화엔지니어링 외1개사

Ⅲ		아천IC 제설 방안 검토

○ 단계별 발령시 제설 방안

구 분	단계별 발령시 제설대책		비 고
	1단계, 2단계 발령시	3단계 발령시
제설방안 (운영주체)	염화 칼슘 포설 (시공사-현대건설)	본격 제설 작업 (서울시도시기반시설본부)	(3단계) 폭설로 인한 염화칼슘 포설작업이 불가능시
세부시행계획	- 화물차량(1Ton, 2대 임대) - 염화살포장비(3개월 임대) : 12/15 배치 완료	타기관 지원 요청 (지원 불가시 램프 폐쇄 후 제설 작업 완료 후 개통)

○ 제설 순서도(구역별 염화칼슘 포설)

① 제1구역

◾ Ramp-G → Ramp-L → Ramp-F (≒ 25분 소요)

② 제2구역

◾ Ramp-E → Ramp-C (≒ 10분 소요)

③ 제3구역

◾ Ramp-D → Ramp-A → Ramp-B (≒ 25분 소요)

⇒ 총 소요 예상 시간 : 60분 이내 완료

제 1 구역	제 2 구역	제 3 구역

Ⅳ		감리단 검토의견

○ 임시 개통에 따른 아천IC 램프 유지관리를 위한 제설계획을 검토한 결과

- 구역별 제설 순서도에 의거 제설작업 시행시 차량통행에 문제점이 없을것으로 판단되며

- 현장 유지관리를 위하여 강설에 따른 제설작업을 우선 시행코져 함.

Ⅴ		조치 의견

○ 구리암사대교 개통에 따른 아천IC 램프 제설 작업 시행에 대한 감리단 검토의견이 적정한 것으로 판단되어 우선 제설 작업 시행 지시하여

○ 동절기 개통에 따른 민원 해소 및 강설시 초동제설 작업시행으로 차량 및 시민의 안전사고 예방에 만전을 기하고자 하며

○ 추후 제설 작업에 따른 소요경비는 실정보고에 따라 설계변경 소심의를 거쳐 설계변경에 반영코자 합니다.

붙  임 : 감리검토의견서 1부.  끝.