문서번호	수처리과-1386
결재일자	2013.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	수처리과장	기술개발부장		상수도연구원장
이광제	김수영	최영준		03/28 박용상
협 조
	운영과장		현인식

에코스마트 상수도시스템 개발사업

워터코리아 및 공동 학술발표회 참가 결과보고

상수도연구원

(수처리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(	환경부 국책연구과제	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

에코스마트 상수도시스템 개발사업

워터코리아 및 공동 학술발표회 참가 결과보고

대구 컨벤션센터에서 개최된「워터코리아, 연구성과발표회, 공동학술발표회」에 참가하고 그 결과를 보고 드림

▢ 일  시 : ’13.3.19(화) ~ ’13.3.21(목)

▢ 장  소 : 대구광역시 컨벤션센터(EXCO)

▢ 참석자 : 기술개발부장, 수처리과장, 운영과장, 이병옥, 이광제,

김정호, 조완선, 함영완, 이희수

▢ 주요 행사내용

○ 3.19(화)

- 워터코리아 개막식 및 특광역시 본부장 정례회의

- 상하수도인의 밤(EXCO 그랜드볼륨)

○ 3.20(수)

- 상수도연구성과 논문 발표회 - (주관 : 환경부, 전국 특광역시, 연구기관협의회 등)

- 글로벌탑 환경기술개발사업 성과발표(6편) - (주관 : 에코스마트 상하수도사업단 공동)

- 국제물산업콘퍼런스 등

○ 3.21(목)

- 상하수도 업무개선사례 발표회 - (주관 : 한국상하수도협회)

- 공동학술발표회 - (주관 : 한국물환경학회, 대한상하수도학회)

- 2013 블루골드 포럼 - (주관 : 대경권 블루골드 클러스터 구축 사업단)

○ 워터코리아 및 학술회의 관련 사진(붙임 참조)

▢ 주요 연구발표 내용

1. 상수도 연구성과 발표

① 신종오염물질제거를 위한 자외선/과산화수소 공정 기술개발(건설기술연구원 황태문)

- 자외선/과산화 수소 반응에서 유기오염물질 제거에 관여하는 라디칼의             농도와 유기오염물질의 화학반응속도를 이용하여 각 오염물질별 필요로하는             자외선 강도, 과산화수소 주입량 및 에너지 소비량 측정방법과 OH라디칼의             생성능 차이에 따른 정량적 측정을 위한 분석 방법이 필요함

② 나노막에 의한 유기물질제거에 관한 연구(인천시 문백수)

- 모든 막여과 공정에서 가장 큰 문제점은 막여과가 진행됨에 따라 발생하는             막 오염에 따른 차압의 상승이며, 원수 중 자연유기물질(NOM)은 막 처리시             파울링을 일으키는 주요 오염물질로써 장기간 운전할 경우 파울링이              진행되어 처리수량을 감소 시킬 뿐만 아니라 제거대상물질의 제거효율을             감소 시킬 수 있음

- 나노막은 인천의 B정수장에 설치하여 색도 및 TOC 제거능 평가

- Fouling Factor를 이용하여 실규모 나노막 설비의 막 성능분석을 한 결과             연간 플럭스 7 ~ 40 % 감소 조건에서 막 세정 및 교체는 2 ~ 5년              사이에 수행된다고 하였음

2. 에코스마트 사업단 세미나 발표

① 고농도 배출수 처리용 분리막 및 모듈개발((주)에코니티 박민수)

- 막여과 정수처리 시설에서는 필연적으로 다량의 배출수(역세수)발생

- 정수장 유수율 제고를 위해 배출수 회수의 필요성 급증

- 배출수 전용막 필요

•저비용, 고플럭스의 HDPE 막(0.4 ㎛)

•수질안정성, 고강도의 PVDF 막(0.1 ㎛)

- 침지형막의 수리학적 시뮬레이션 : 분리막조, 헤더배관, 모듈, 산기관

3. 공동학술발표회

① 정수처리(분리막 처리)

- 16인치 역삼투막 담수화 시설의 공정별 유기물 제거 특성

- 소수화된 PVDF 막 특성과 Membrane distillation(막 증류법) 공정

- 술폰화를 통한 PTFE 정밀 여과막의 표면 친수화 방법

② 2013 블루골드 포럼

- 막여과 기술동향

•막여과 기술의 최전선

•막여과 수도사업의 활성화 방안에 대한 brain storming

- 막여과 고도수처리

•수처리용 중공사막 및 모듈 제조기술

•수직형 정수처리 시설 설계기술 개발

•MF 멤브레인의 산업용 수처리 적용사례

▢ 여비지출

○ 정밀여과 과제 지출 예산 : 금1,236,000원

- 교 통 비 : 316,000원

- 일    비 : 160,000원

- 식    비 : 160,000원

- 숙 박 비 : 200,000원

- 학회참가비 : 400,000원

※ 예산비목 : 세입세출외 현금(에코스마트 과제 2차년도 연구개발비, 간접비)

[저에너지형 내오염성 정밀여과막 및 모듈 개발]

○ 배출수 과제 지출 예산 : 금1,195,500원

- 교 통 비 : 355,500원

- 일    비 : 220,000원

- 식    비 : 220,000원

- 숙 박 비 : 300,000원

- 학회참가비 : 100,000원

※ 예산비목 : 세입세출외 현금(에코스마트 과제 2차년도 연구개발비, 간접비)

[고농도 배출수 처리용 분리막 및 모듈 개발]

▢ 행정사항

○ 상수도 연구성과 발표회 참석자에 대하여 개인학습시간 6시간 인정

▢ 향후계획

○ 막여과에 대한 신기술을 검토하여 연구과제 수행 참고

○ 발표 논문 및 전시관련 자료를 분석하여 연구업무에 반영

따로붙임 : 1. 현황사진 1부

2. 여비사용 내역서 1부.  끝.