문서번호	환경보전과-3477
결재일자	2014.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	환경관리팀장	환경보전과장	서부공원녹지사업소장
구자일	代김찬우	박웅빈	12/23 안해칠
협 조

평화공원

근로자 대기실 비가림막 설치 결과보고

2014. 12.

서부공원녹지사업소

(환경보전과)

평화공원

근로자 대기실 비가림막 설치 결과보고

Ⅰ		추 진 근 거

환경보전과-3282호(2014.12.03.)『평화공원 근로자대기실 비가림막 설치』

Ⅱ		설 치 개 요

설치기간 : 2014. 12. 11. ~ 24.(14일간)

구조물 규격 및 자재

- 규 격 : 2.62M(H)×12M(L)×2M(W)

- 자 재 : 폴리카보네이트, 구조용 스테인레스관 등

설치내역

- 비가 올 경우를 대비 빗물이 내부로 드리치지 않도록 비가림막 설치

- 구조물의 안전 및 사고 예방을 위해 견고한 자재 사용

소요예산 : 금3,780,700원

작업사진

설치 전	설치 중	설치 후

끝.