문서번호	물관리정책과-356
결재일자	2013.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물관리정책과장	물관리정책관
신정현		한유석	01/09 정만근
협조
	지하수팀장		오세영

용산 미군기지 외곽 지하수오염 확산 예방을 위한

지하수 및 미군하수 수질모니터링 결과(4/4분기)

2013. 1

도 시 안 전 실

(물관리정책과)

용산 미군기지 외곽 지하수오염 확산 예방을 위한

지하수 및 미군하수 수질모니터링 결과(4/4분기)

용산 미군기지 외곽 지하수 및 미군 하수에 대한 ′12년 4/4분기 모니터링 결과를 보고함.

Ⅰ		'12년 모니터링 계획	: 물관리정책관 방침(′12.2.14)

□ 모니터링 계획 : 14개소

대 상	검사주기	검 사 항 목	비 고
유류오염지역 외곽 지하수관정(10개소)	분기 1회	유류성분 5개 항목 (B, T, E, X, TPH)
지하철 유출지하수(2개소)	월 1회	〃
미군 하수(1개소)	월 1회	TPH
우천시 미군 하․우수 (2개소)	우천시 (필요시)	관능검사(시각, 후각) TPH(필요시)

※ 시료 채취 : 용산구, 시료 분석 : 보건환경연구원

□ 모니터링 대상 위치도

관측정 설치 위치

(캠프킴 주변)

관측정 설치 위치

(녹사평역 주변)

Ⅱ		모니터링 결과

	〈	총 괄	〉
○ 미군기지 외곽 지하수 관정 모니터링 결과 - 전체 10개 관정(녹사평 4, 캠프킴 6)에서 벤젠 등 유류성분이 불검출된 것으로 볼 때 - 미군기지 정화용역 외곽지역으로 오염이 확산되는 징후 없는 것으로 판단됨. ○ 지하철역사 유출지하수 모니터링 결과 - 6호선 녹사평역의 TPH(석유계총탄화수소)는 10월과 12월에 0.3㎎/L로 오염지하수 정화기준(1.5㎎/L) 이내의 저농도로 검출되었으며, 벤젠 등 4개 항목은 불검출 되었음. - 4호선 삼각지역의 TPH는 11월 11.1㎎/L, 12월 7.4㎎/L로 오염지하수 정화기준을 초과하여 검출되었으나, ▸ 이는 집수정이 지하수와 생활용수 등이 혼입되는 구조로, 역사 내 승강기 기계실 누수로 배수와 방수작업에 따른 윤활유 등이 집수정에 유입되어 고농도로 검출된 것으로 추정되고, ▸ 캠프킴 주변에서 지하철 터널로 유입되는 위치에 있는 정화용역 수행 관정에서의 TPH가 불검출 되거나 저농도로 검출되는 것으로 볼 때 ▸ 캠프킴 내부에서 유류가 유출된 것으로 단정하기 어려우므로 변화 추이 관찰을 위해 지속적인 모니터링이 필요함. ○ 미군기지에서 나오는 하수 모니터링 결과 - TPH는 3.0~3.6㎎/L로 물재생센터 유입하수의 TPH(9.1㎎/L)보다 저농도로 하수를 통한 유류 유출은 없는 것으로 보임.

□ 유류오염지역 주변 지하수 관정 모니터링

□ 수질검사결과

대 상	채 취 지 점	수질검사결과(㎎/L)					비 고
		벤젠 (B)	툴루엔 (T)	에틸벤젠 (E)	크실렌 (X)	석 유 계 총탄화수소 (TPH)
오염지하수 정화기준		0.015	1.0	0.45	0.75	1.5
녹사평역 외곽 관정 (4)	해밀턴호텔	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	음 용
	호텔캐피탈	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	생활용
	국립중앙박물관	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	〃
	청소차고지	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	〃
캠프킴 외곽 관정 (6)	뉴월드모텔	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	생활용
	용산빌딩	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	〃
	웅비기업	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	〃
	미성상사	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	〃
	전쟁기념관1	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	〃
	전쟁기념관2	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	〃

□ 분석

○ 녹사평역 및 캠프킴 외곽 10개소 지하수 관정에서 유류성분이 불검출된 것으로 볼 때 주변지역으로 유류오염이 확산되는 징후 없는 것으로 판단됨.

□ 지하철역사 유출지하수

□ 수질검사결과

채 취 지 점		수질검사결과(㎎/L)					비 고
		벤젠 (B)	툴루엔 (T)	에틸벤젠 (E)	크실렌 (X)	석 유 계 총탄화수소 (TPH)
오염지하수 정화기준		0.015이하	1이하	0.45이하	0.75이하	1.5이하
녹사평역 (6호선)	10월	불검출	불검출	불검출	불검출	0.3
	11월	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	12월	불검출	불검출	불검출	불검출	0.3
삼각지역 (4호선)	10월	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
	11월	불검출	불검출	불검출	불검출	11.1
	12월	불검출	불검출	불검출	불검출	7.4

□ 분석

○ 6호선 녹사평역은 벤젠 등 유류성분이 불검출되거나 오염지하수 정화 기준 이내의 저농도로 검출되었음.

○ 4호선 삼각지역은

- 11~12월에 TPH가 7.4~11.1㎎/L로 검출되어 오염지하수 정화기준을 초과하였으나,

- 지하철역 집수정(시료채취 지점)은 지하수와 역사 내 생활용수가 혼입되는 구조이며,

- 승강기 기계실 누수에 따른 방수작업으로 윤활유 등 유류가 집수정에 유입되어 고농도로 검출된 것으로 추정됨.

※ TPH 고농도 검출 사유(추정)

▸승강기 기계실 누수로 ′12.11.6~11.8 배수와 방수작업이 실시 됨에 따라 기계장치에 사용되는 윤활유, 유압장치의 작동유 등이 집수정으로 유입되어 시료채취일(′12.11.15)까지 제거되지 못함.

▸이에 따라 12월에도 고농도로 검출된 것으로 추정되고, 일정기간 고농도 검출이 예상됨.

캠프킴 주변에서 지하철 터널(4호선 삼각지역 인근)로 유입되는 경로에 위치한 용역 수행용 관정에서 TPH가 저농도(불검출~0.3㎎/L)로 검출된 것으로 보아 기지 내부에서 유출된 유류로 인한 영향으로 보기 어려우나, 변화추이 관찰을 위해 지속적인 모니터링이 필요함.

※ ′11년 이후 삼각지역의 TPH는 0.3~0.9㎎/L로 3회 간헐적 검출됨.        (′12.4월 0.9, ′11.2월 0.8, 9월 0.3㎎/L)

□ 미군 하수

□ 수질검사결과

채 취 지 점	검 사 항 목	수질검사결과(㎎/L)			비고
		10월	11월	12월
국립중앙박물관	석유계총탄화수소 (TPH)	3.3	3.6	3.0

□ 분석

○ 미군기지 하수의 TPH는 3.0~3.6㎎/L로 검출되었으나,

○ 이는 일반 하수 보다 낮은 농도(탄천물재생센터 유입하수 9.1㎎/L, ′12.6.21. 채취)로 유류성분으로 인한 오염으로 보기 어려움.

Ⅲ		행정사항

○ 용산구, 서울메트로 및 도시철도공사에 분석결과 통보

○ 2013년 수질모니터링 계획 수립

따로붙임 : 미군기지 외곽 수질모니터링 결과(2012년) 1부.  끝.