문서번호	물관리정책과-671
결재일자	2013.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물관리정책과장	물관리정책관
신정현		한유석	01/15 정만근
협조
	지하수팀장		오세영

용산 미군기지 외곽 지하수오염 확산 감시를 위한

′13년 지하수 및 미군하수 수질모니터링 계획

2013. 1

도 시 안 전 실

(물관리정책과)

용산 미군기지 외곽 지하수오염 확산 감시를 위한

′13년 지하수 및 미군하수 수질모니터링 계획

용산 미군기지 외곽 지하수 및 미군 하수에 대한 수질모니터링을 실시하여 유류오염으로 인한 지하수오염 확산을 감시하고자 함.

Ⅰ		′13년 모니터링 계획

□ 모니터링 대상 : 14개소

대 상	검사주기	검 사 항 목	비 고
유류오염지역 외곽 지하수관정(10개소)	분기 1회	유류성분 5개 항목 (B, T, E, X, TPH)	B(벤젠) T(툴루엔) E(에틸벤젠) X(크실렌) TPH(석유계총탄화수소)
지하철 유출지하수(2개소)	월 1회	〃
미군 하수(1개소)	월 1회	TPH
우천시 미군 하․우수 (2개소)	우천시 (필요시)	TPH 관능검사(시․후각)

※ 미군 하수의 TPH농도 비교를 위해 반기별 1회 물재생센터 유입하수 시료 분석

관측정 설치 위치

(캠프킴 주변)

관측정 설치 위치

(녹사평역 주변)

□ 기관별 추진내용

○ 서울시(도시안전실 물관리정책과)

- 모니터링 결과 분석 및 사업 총괄

- 필요시 관련기관과 합동조사 실시

○ 용산구(환경과)

- 지하수, 유출지하수 등 모니터링 대상 시료채취 및 수질 감시

- 물재생센터 유입하수 시료채취 및 분석 의뢰

○ 서울시 보건환경연구원(수질부)

- 시료 분석

○ 서울메트로, 도시철도공사

- 지하철역 유출지하수 시료채취시 현장 안내 및 합동조사시 협조

- 지하수 오염여부 판단을 위한 자료 요청시 역사 내 청소 등 운영 자료 제공

○ 난지물재생센터

- 유입하수 시료채취시 현장 안내

Ⅱ		′12년 모니터링 결과

□ 유류오염지역 외곽 지하수관정 : 10개소

○ 녹사평역 외곽 4개 관정 : 유류성분 5개 항목 불검출

○ 캠프킴 외곽 6개

- 벤젠 등 4개 항목 불검출

- TPH는 불검출 ~ 0.3㎎/L로 오염지하수정화기준(1.5㎎/L이하) 이내의 저농도 검출

⇒ 미군기지 정화용역 외곽지역으로 오염 확산 징후 없는 것으로 판단됨.

□ 지하철역 유출지하수 : 2개소

○ 지하철 6호선 녹사평역 유출지하수

- 벤젠 등 4개 항목 불검출

- TPH는 불검출 ~ 0.3㎎/L로 저농도 검출

○ 캠프킴 주변 지하철 4호선 삼각지역 유출지하수

- 벤젠 등 4개 항목 불검출

- TPH는 11월 11.1㎎/L, 12월 7.4㎎/L로 오염지하수 정화기준 초과 검출

※ 집수정(시료채취 지점)이 지하수와 생활용수 등이 혼입하는 구조로, 생활용수 및 청소용수의 혼입 및 역사 내 보수작업 등으로 인한 유류 유입으로 일시적 고농도 검출로 추정됨.

⇒ 삼각지역의 유출지하수에서 2회 오염지하수정화기준을 초과하여 TPH가 검출되었으나, 이것이 캠프킴 내부 유류 유출로 단정하기 어려우며, 변화추이 관찰을 위해 지속적 모니터링 필요

□ 미군 하수

○ TPH는 3월을 제외하고 전체 기간에 거쳐 1.4~5.6㎎/L로 검출되었으나,

○ 하수 방류수 기준 항목에 TPH는 포함되지 않으며, 물재생센터 유입 하수의 TPH(9.1㎎/L)보다 저농도로서 하수를 통한 유류 유출은 없는 것으로 판단됨.

Ⅲ		행정사항	: 관련기관 통보

□ 2013년 수질 모니터링 계획 통보 및 협조 요청

□ 시료채취시 유의사항 안내

따로붙임  1. 미군기지 외곽 수질모니터링 지점현황 1부

2. 미군기지 외곽 수질모니터링 결과(2012년) 1부.  끝