문서번호	공공디자인과-924
결재일자	2013.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공공디자인정책팀장	공공디자인과장	문화관광디자인본부장
장지광	정택근	임경호	01/21 한문철

2013년 제2차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

2013. 1.

문화관광디자인본부

【공공디자인과】

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	디자인	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 ■
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

제2차 서울시민디자인위원회(제2실무위) 심의결과

❍ 심 의 일 시 : 2013. 1. 17.(목) 14:00 ~ 16:30

❍ 심 의 장 소 : 서소문청사 1동 13층 세미나룸

❍ 참  석  자 : 총 6인

김영섭, 주범, 장현숙, 신경선, 길연준, 김현아

❍ 신청안건(총3건)                                (단위 : 건)

계	심의안건	자문안건	보고안건	기 타
3	3

❍ 심의결과 : 조건부동의 2, 재심 1

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	상정유형	심의결과
2-1	송파 가락2동 어린이집 신축	송파구 (도시계획과)	•지하1층 지상3층, 연면적 823.29㎡	심의	조건부동의
2-2	중랑 면목동 노인복지센터 신축	중랑구 (사회복지과)	•지하1층 지상4층, 연면적 997.36㎡	심의	조건부동의
2-3	반포 수난구조대(바지선) 신축	서초소방서 (현장지휘대)	•지상2층 499.2㎡ (바지선 : 전장 33mΧ너비 16m)	심의	재심

붙임   1. 제2차 서울시민디자인위원회 심의자료 1부.

2. 제2차 서울시민디자인위원회 회의록 1부.  끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 1. 17(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	지하 1층, 지상3층(연면적 823㎡)
안 건 명	송파 가락2동 어린이집 신축
심의번호	2-1	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고, 반영 결과를 문화관광디자인본부에 통보해 주시기 바랍니다. - 건물의 입면이 전반적으로 어색하므로 디자인을 조정하되 전문가의 자문을 받아 진행하기 바람. ㆍ정면의 모양이 보다 간결해지도록 디자인을 조정하기 바람. ㆍ좌측면 계단실의 창문 형태가 부자연 스러우므로 건축물의 선형과 어울리도록 디자인을 조정하기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 1. 17(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	지하1층, 지상4층(연면적 997.36㎡)
안 건 명	중랑구 면목동 노인복지센터 신축
심의번호	2-2	심의결과	조건부동의
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 사업진행 하시고, 반영 결과를 문화관광디자인본부에 통보해 주시기 바랍니다. - 합성목재 마감은 내구성과 모서리 몰딩의 지속성이 우려되므로 다른 재료를 적용하기 바람( ipe나 국산 고밀도 목재패널 등 권고). - 지하층 기계실에는 드라이에어리어를 설치하기 바람. - 자연 채광이 보다 원활하도록 계단실, 2층 물리치료실 및 3층 프로그램실2 동측면에 추가적인 창호를 설치하기 바람. - 옥상 출입문은 방화성이 있는 강화유리문으로 하기 바람. - 내력벽식 구조임을 감안하여 벽체가 수직적으로 연속되지 않고 끊어지는 부분의 지진하중에 대한 안전성을 확인하기 바람. - 사업 완료시까지 유니버설디자인 컨설턴트의 자문을 받기 바람. 끝.

서울시민디자인위원회 심의의결조서

심의일자	2013. 1. 17(수). 14:00 ~ 16:30
심의대상	지상2층(연면적 499㎡) / 바지선(전장 33m × 너비 16m)
안 건 명	반포 수난구조대(바지선) 신축
심의번호	2-3	심의결과	재심
ㆍ 【 의결 내용 】 ○ 아래 의견을 반영하여 다시 심의신청 하시기 바랍니다. - 단순히 기계적인 실의크기 배치, 동선계획을 지양하고, 이용자의 행태 분석, 사용자의 요구사항, 휴먼스케일 분석 등을 통해 합리적인 계획을 제시하기 바람. - 사용 재료의 단열성능, 내구성 등을 고려하고 도면을 보다 구체화 시키기 바람(각 실의 규격, 벽체 두께, 마감방법 등 구체화) - 외형은 기존에 설치된 같은 용도의 시설물들과 맥락성을 가지도록 디자인하기 바람. - 건축분야 전문가와의 협업을 적극 권고함. 끝.