문서번호	급수운영과-32396
결재일자	2014.12.29.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
최호림	김태형	12/29 안재엽
협 조

아차산2중블록 일일공급량 분석(12/29)

□ 공급량 분석 결과

○ 전년비교 일 공급량이 2,880㎥/d 으로 전년일 보다 11.5% 증가하였으며, 주말 수돗물      사용량 증가 및 신축세대 증가로 인한 공급량이 증가한 것으로 판단됨.

□ 공급량 감소 대책

○ 일일 공급량 증감에 따른 퇴수여부 및 블록유량계 이상유무 확인

○ 중블록별 경계제수변 및 퇴수변 점검

○ 아차산2중블록에 대한 누수탐지 시행

○ 정기적인 순찰 및 대형 시설물 점검 시행

□ 향후계획

○ 아차산2중블록에 대하여 지속적인 옥외 누수탐지를 실시하고자 함.

○ 중블록내 퇴수변 및 소화전 등 시설물을 지속적으로 점검코자 함.

○ 아차산유출 배수관 (D=1,500mm,D=1,350mm,D=1,000mm)관로에 대한 지속적인 누수       탐지 및 관리점검 시행.

○ 상수도 원인자 이설공사 현장 등 공사현장에 대한 점검을 통하여 퇴수량 및 세척수량        관리강화 시행.

○ 건물 신축부지 내 인입급수관 파손에 따른 누수여부 확인 철저시행.

○ 아차산2중블록 급수수계지역의 수전 일치화 작업 시행.

○ 향후에도 지속적인 공급량 감소대책 사항을 실시하여 공급량 및 유수율 관리에 만전을        기하고자 함.  끝.