문서번호	도로시설과-22452
결재일자	2014.12.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		터널복개팀장	도로시설과장
성기선		김두석	12/29 이용심
협조

터널 위치 번호판 시안 결정을 위한

자문회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

도 로 시 설 과

터널 위치 번호판 시안 결정을 위한

자문회의 결과 보고

터널내 사고 발생시 사고위치 번호판의 숫자를 보고 사고 위치 파악 및 신속한 대응이 가능하도록 터널 위치 번호판 시안 결정을 위한 관계 전문가 자문회의 결과 보고임.

Ⅰ		자문회의 개요

□ 일    시 : ’14.12.23.(화) 14:00 ~ 15:00

□ 장    소 : 서울시청 별관2동(도로시설과회의실)

□ 참 석 자

❍ 서 울 시 : 도로시설과장, 터널복개팀장

서부도로사업소(이종욱 주무관)

❍ 자문위원

연번	소 속	직 위	성 명	비 고(분야)
1	(재)한국색채연구소	교 수	최 경 인	서울시민 디자인 위원회 (분야 : 색채디자인)
2	리드디자인	대 표	이 창 수	서울시민 디자인 위원회 (분야 : 시각디자인)
3	디자인위드	대 표	소 재 구	서울시민 디자인 위원회 (분야 : 시각디자인)
4	㈜진 전기엔지니어링	이 사	기 유 경	서울시민 디자인 위원회 (분야 : 조명)
5	시설관리공단	팀 장	하 태 현	도로시설처(홍지문터널관리)

□ 주요자문 내용

❍ 터널 번호판 시각(표현) 및 설치 형식

❍ 터널 번호판 표기(서체) 및 설치 간격 등

Ⅱ		터널 위치 번호판 검토(안)

번호판 시각(표현) 형식

구 분	조 명	야 광	반 사
특징	전원을 통한 상시 조명 제공	일정량의 광원으로 야광기능 제공	자동차 라이트 및 터널 내부 조명 등의 광원으로 재귀반사 기능 제공
제작 방식	프레임 내부에 LED를 배열한 후 인쇄 및 시트 커팅부착판을 그 위에 부착하여 완성	판 자체에 야광 안료 잉크를 인쇄하여 완성	고휘도 반사지에 인쇄한 후 판에 부착하여 완성
소재	스테인레스 프레임	알루미늄 판	알루미늄 판
설치 방법	전원 공급을 위한 배관 배선 작업 필요, 프레임 부착은 못 사용.	설치 장소에 양면테이프와 실리콘으로 부착하며, 설치가 용이함.	설치 장소에 양면테이프와 실리콘으로 부착하며, 설치가 용이함.
비고

번호판 설치 형식

구 분	평면형(측벽)	돌출형(측벽)
형식

번호판 표기(서체) 방법

구 분	예) 남산1호터널 상행선 10(50m간격) - 500m
	(1안)	(2안)	(3안)	(4안)	(5안)
표기	남산1호터널(상) 10	남산1(상) 10	남산1 - 10	10	기타

번호판 설치 간격

구 분	(1안)	(2안)	(3안)	(4안)	(5안)
간격	100	50	30	20	기타

Ⅲ		자문결과

□ 주번호판 표현 및 설치 형식

❍ 터널내 신규 설치되는 표시물이므로 시인성 좋은 color와 글씨 크기가 필요함

❍ 터널내 내조식 조명의 간섭을 배제하고 단순한 거리표시 방식

❍ 재난 발생시 메시지 전달 표지판으로는 반사(평면형) 방식

❍ 향후 유지관리와 구매가 쉬운 자재 사용

□ 번호판 표기 및 설치 간격 등

❍ 번호판 표기는 간결하고 숫자를 크게 명시성 있어야함

- 색상 : 파랑색바탕에 흰색

※ 국가기술표준원(디자이너를 위한 그래픽 심볼 제작 가이드)

- 크기 : 70cm×70cm 등, (표기 :  )

남산1

1 0

❍ 터널내 번호판 설치 간격은 소화전 등 기존 시설물을 최대한 활용하여 설치 (터널내 혼잡 방지)

- 간격 : 50m(기존 소화전 설치간격 50m)

❍ 신규 터널은 거리유도표시등과 혼합하여 위치 인식 표시 검토

Ⅳ		향후계획

□ ‘15.1.  터널 위치 번호판(반사) 시범 제작 및 설치

□ ‘15.2.  터널 위치 번호판 시안 결정 및 설치계획 수립

□ ‘15.3~ 터널 위치 번호판 설치

붙임 : 자문회의 검토의견서 1부. 끝.