문서번호	도로시설과-1678
결재일자	2013.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	강구조팀장	도로시설과장	시설안전정책관
이제택	박장규	이용심	01/29 고인석

2013년 2월 용접관련 품질 안전점검 및 강구조시설물 보수공사 계획

2013. 1

도시안전실

(도로시설과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	도시기반시설본부	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 □

2013년 2월 용접관련 품질 안전점검 및 강구조시설물 보수공사 계획

강구조 시설물 및 공사장의 품질 . 안전점검과 강교용접결함

보수공사 및 강교부식부도장보수공사를 시행하고자 함.

Ⅰ. 강구조시설물 안전점검

대상 : 도시안전실 강구조시설물 132개(연장 98km, 점검길이 318Km)

구 분		한강교량	일반교량	고가차도	입체교차
합 계	132	19	50	47	16
동 부 도로사업소	14	4	6	3	1
서 부 도로사업소	30	4	12	14	0
남 부 도로사업소	24	4	6	14	0
북 부 도로사업소	13	0	5	5	3
성 동 도로사업소	26	4	12	3	7
강 서 도로사업소	25	3	9	8	5

- 강구조시설물의 용접결함과 시설물의 손상 여부 점검

2월 점검 계획 : 6개 강구조시설물

NO.	시 설 물 명	관리 사업소	교량형식	비 고
1	오륜교	동부도로사업소	STB	4, 5일
2	한강대교(게르보 상류 A1~P7구간)	남부도로사업소	SPG	12, 13일
3	금천교( 램프-1 )	남부도로사업소	STB	15일
4	화랑고가	북부도로사업소	PCI, STB	18, 19일
5	가양대교(본선 MP7~MP10)	강서도로사업소	STB	21, 22일
6	시흥IC	강서도로사업소	SPG	26일
비고	점검일은 내부 일정에 따라 변경될 수 있음

점검내용 : 용접결함 및 구조적 결함 유무 등 안전 저해 요인 확인

Ⅱ. 강구조 공사장 품질점검

대상 : 본부 인수대상 시설물의 건설공사장 및 보수공사장

계	신규교량 및 시설물 설치 및 보수	제 작 장 (강교 및 철골)	기타, 사업소보수 공사장 등
16개 현장	5	5	6

2월 점검 계획 : 5개

① 암사대교건설공사            ② 강남순환도시고속도로7-2공구(강교제작장)

③ 용마터널민간투자사업건설공사  ④ 응봉교확장및성능개선공사(강교제작장)

⑤ 용비교~행당중간도로개설공사 강교제작장

주요 점검 내용

- 용접시공 및 품질관리 이행실태       - 유자격 용접사의 현장작업 여부

- 기타, 용접화재 등 안전관리 상태 점검

Ⅲ. 강교용접결함부재 보수공사

공사개요

- 대 상 : 양평교외 6개 시설물

․  용접관련 손상부 및 구조적 취약부 보수․보강

․  신축이음하부 거더 단부 부식부 집중 도장보수

- 사업기간 : 2013. 1월 ~ 2013. 12월

- 사 업 비 : 8억

2월 추진계획

- 공사시행 방침서 작성 : 2. 1     - 예산 재배정 요구 : 2. 5

- 발주설계서 작성 : 2. 15까지

※ 외부 용역 없이 강구조물팀에서 직접 설계

- 공사발주 및 계약의뢰 : 2. 20

Ⅴ. 행정 사항

건설현장 지적사항에 대하여는 [시정지시전 발부]하여 발주부서에 통보

- 지시내용을 “시정지시전 관리대장”에 기록 후 사후관리

강구조 시설물의 점검결과를 담당부서에 통보하여 조치토록 함

- 긴급을 요하는 주요 손상부는 자체 연간단가로 직접보수

- 문제점의 내용은 “시설물 점검 관리대장”에 기록 후 지속 관리. 끝.