보  고  서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	함인석	김효수	01/05 代송종범

	명에 의거 누수복구 업무수행중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.
2015. 1.
보고자 : 지방시설주사 김효수
보고자 : 지방시설주사보 함인석

불용관 현황 보고

연번	시행일	접수 번호	위 치	관종	구경	작업 내용	노후인입관 및 불용관 현황
1	2014. 12.4	T622	풍납동 88-30	GS	15	밸브폐쇄	한전 맨홀안에 콘크리트로 타설된 불용관이 있어 정비가 불가한 사항으로 한전과 협의하여 정비예정 (동절기 굴착통제이후 3월말까지)
1	2014. 11.4	389	상일동 243	GS	50	밸브폐쇄	시장에 매설된 불용관으로 도로굴착시 시장 영업에 지장이 있어 시장상인들과 협의하여 정비예정 (동절기 굴착통제이후 3월말까지)
3	2014 10.1	335	성내동 378-8	PVC	25	DR접합	수차례 방문하여 누수발생 가능성 및 누수피해등에 대하여 설명하였으나 완강한 공사거부로 정비불가(확인서 징취)
3	2014 10.1	336	암사동 421-23	GS	20	DR접합	수차례 방문하여 누수발생 가능성 및 누수피해등에 대하여 설명하였으나 완강한 공사거부로 정비불가(확인서 징취)
3	2014 7.12	T230	암사동 433-20	PVC	20	중간개량	수차례 방문하여 누수발생 가능성 및 누수피해등에 대하여 설명하였으나 완강한 공사거부로 비내식성 배관 정비에 어려움이 있는 사항이나 지속적으로 설명 및 설득하여 정비예정(동절기 굴착통제이후 3월말까지)
4	2014 7.9	319	방이동 28-3	GS	50	밸브폐쇄	불용관을 배수본관 분기지점에서 폐쇄를 하여야 하나 분기지점이 전신주 바로 아래에 있으며, 또한 토질이 연약지반이라 굴착불가(굴착시 전신주 유실)한 사항임.
5	2014 7.9	T221	성내동 227	COP	15	밸브폐쇄	수차례 방문하여 누수발생 가능성 및 누수피해등에 대하여 설명하였으나 완강한 공사거부로 정비불가(확인서 징취)

보고 및 조치계획

누수복구시 발견된 불용관 정비에 어려움(수요가 거부, 민원 및 유관기관 협의등)이

있는 사항이나 지속적으로 관리하여 정비에 만전을 기하고자 합니다.