문서번호	시설관리과-283
결재일자	2015.1.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리과장
최광식		전결 01/06 우종근
협조
	주무관		김대성

대방1중블럭 공급량 분석 (12월)

2015. 1.

남부수도사업소

시설관리과

대방1중블록 공급량 분석

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2014년 12월				2013년 12월		비고
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
대방1중블럭	715	23.8	-15	-2.1	730	24.3

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	비고
대방1중블럭	일치	특이사항 없음	공급량분석

□ 대방1 중블록

○ 현   황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		비고
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2013년12월	33,821	898	3	322	-	-
2014년12월	33,749	803	1	1	-	-

○ 공급량변화도

※ 공급량이 전년도보다 감소하고 있으며 전체적으로 안정적임

○ 유수율 현황(2014목표 : 98.02%)

(단위:%)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013	103.7	46.2	158.5	45.9	158.5	48.8	167.0	46.4	178.5	64.0	143.2	48.3	142.4
2014	96.3	46.1	151.5	43.8	147.2	44.7	161.7	43.0	138.4	48.0	138.8
증 ․감	-7.4	-0.1	-7.0	-2.1	-11.3	-4.1	-5.3	-3.4	-40.1	-16.0	-4.4

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 아파트 신축 및 재건축 등이 없어 증감사항은 경미하나 대형건축물(전경련회관 등) 신축으로 유동인구 증가

- 수전현황분석 : 대형건축물 신축 등으로 수전수 감소하였으나 실제 수돗물 사용인구 증가

○ 공급량 증․감 : 대형건축물(전경련회관 등) 준공으로 주간 유입인구 증가되었으나 야간 및 주말 유입인구 감소로 공급량 미미하게 감소, 전반적으로 안정적 추세임

○ 유수율 전망

- 대방1중블럭은 유수율에 영향을 주는 외적 요인이 없으므로 지속적인 노후관정비 및 노후밸브정비를 통하여 유수율 제고

○ 주요추진실적

- 노후관 정비 및 노후밸브교체

ㆍ여의도동 62번지 외 2개소 정비공사(D=15~300㎜, L=1,360m) ‘12년 9월 완료

ㆍ여의도동 노후밸브 교체(D=100~300㎜, 300개소) ‘12년 8월 완료

○ 향후대책

- 계속적인 누수탐지 및 순찰실시

- 주기적인 중블럭내 퇴수밸브 개폐확인

※ 지역특성(참고자료)

○ 지역특성

중블록 명	대방1중블럭
지역특성	- 대형빌딩 신축공사 진행중임(파크원 등) - 대방1중블럭은 여의도 단일지역으로 고립되어 있어 외부로부터 영향을 받지 않는 블록으로 안정상태임.
표고	12m ~ 17m	수압	4.3 ~ 3.8㎏/㎠

○ 수전현황

․ 업종별

계	가정용	영업용	업무용	대중탕용	비고
803	28	706	63	6

․ 구경별

계	15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	80mm	100mm	150mm	200mm이상
803	468	11	22	1	26	102	61	64	37	11

○ 유량계분석

유량계 명	구분	이상유무	조치내용	비 고
NBM 15	유 입	“이상없음”	-
NBM 4	유 입	“이상없음“	-

○ 수압조사

구 분	위 치	표 고(m)	수압(㎏/㎠)	급수방법(배수지,가압장)
최고수압	KBS 방송국앞	12.70	4.2	대방 배수지 자연수계
최저수압	여의도 63빌딩주변	17.69	3.7	대방 배수지 자연수계
주요지점	여의도 국회의사당	14.16	4.0	대방 배수지 자연수계
	MBC 앞	13.2	4.1	대방 배수지 자연수계
	여의도 성모병원앞	13.37	4.1	대방 배수지 자연수계
	순복음교회앞	15.71	3.9	대방 배수지 자연수계

끝.