내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신자	기술심사담당관
(경유)
제 목	기술적 안정성 검토 요청

1. 대중교통 이용객의 편의를 제공하기 위하여 가로변 버스승차대를 설치하면서 기초철근 누락으로 인한 부실시공 의혹을 제기하는 언론보도와 관련하여

2. 기초콘크리트에 설치하는 앵글 및 철근 누락이 본 시설물의 안전에 영향을 미치는지를 검토요청 하오니 시급성을 감안 가능한 2015.1.12.까지 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 구조물 개요

- 용    도 : 버스승차대 기초

- 기초두께 : 450mm (200+250, 2회 타설)

- 콘크리트강도 : Fc = 24MPa

- 구조형식 : 온통기초

- 허용지내력 : Fe = 150KPa

나. 설계자 의견(요약) : BASE콘크리트 위에 기둥 설치를 위한 베이스플레이트를 고정시키고 수개의 배이스플레이트를 일직선으로 유지시키기 위해 상부 콘크르트 타설 완료시까지 임시 고정하기 위한 방법으로 기둥과 가둥 간을 앵글로 연결하도록 한 것이며, 일부 미량의 철근은 구조용이 아니므로 구조물에 대한 안전성 검토와는 무관한 별개의 사안임

따로붙임 : 설계도면 1부  끝.

	버스정책과장
주무관	김영일		정류소관리팀장	신종권		버스정책과장	01/09 신종우
협조자
시행	버스정책과-435	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사1동 7층	/
전화	2133-2296	/전송	2133-1049	/		/	대시민공개