문서번호	서울숲공원관리사무소-195
보존기간	년
결재일자	2015.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설팀장	서울숲공원관리사무소장
허민		송복식	01/09 허현수
협조	주무관		강재섭
	주무관		라선경

서울숲공원 화재예방 점검 결과보고

2015. 1.

동부공원녹지사업소

서울숲공원

서울숲공원 화재예방 점검 결과보고

겨울철 건기를 맞이하여 공원내 시설물(전기,소방,기계,난방시설 등)에 대한 화재예방 안전점검을 분야별로 자체 실시하였으며 향후 지속적인 안전점검을 실시하여 시설물 관리에 철저를 기하고자 함.

시설물 현황

❍ 공원조성 : 2005. 6. 18

❍ 공원면적 : 1,156,498㎡

❍ 점검대상 : 공원내 건축물(방문자센터, 커뮤니티센터, 곤충식물원, 습지생태원 등)

점 검 내 용

❍ 기    간 : 2015. 1. 2 ~ 1.5

❍ 점검대상 내역

전 기 시 설	소 방 시 설	난방 및 가스시설
전 력 실 : 1실 전기분전반 : 7개소	화재수신반 : 4개소 소 화 기 : 65개	보일러실 : 2곳 가스정압실 : 2곳

❍ 점검방법 : 분야별 (공원관리 담당직원)

❍ 점 검 자 : 4명 (시설팀장송복식,강재섭,허민,라선경)

❍ 점검내용

- 전력실 계기용 변압기 점검

- 전력실 고압분전반 외부 상태 점검

- 화재수신반 정상작동 상태 점검

- 소화기 충약상태 및 보관상태 점검

- 보일러 작동상태 및 배관 연결이음새 점검

- 가스배관 가스 누출 및 정압상태 점검

- 곤충식물원 및 비닐하우스 전열기 점검

- 습지생태원 화장실 동파방지 라지에이터 점검

- 서울숲 옥내소화전 소방호스 정리상태 및 관창 유무 점검

- 공무직 및 기간제 근로자 휴게실 전열기 등

점 검 결 과

❍ 점검결과

- 각 건물내 화재수신반, 소화전, 발신기 : 이상없음

- 소화기 점검 및 충약상태 : 이상없음

- 보일러, 가스배관이음부 등 가스누설상태 : 이상없음

- 전기분전반, 전기누전차단기 등 전기절연상태 측정 : 이상없음

현장 점검사진

방문자센터 기계실 냉난방기 가스누설 점검	방문자센터 기계실 프리액션밸브 점검

방문자센터 기계실 엔진펌프 점검	방문자센터 온수보일러 가스누설 점검

방문자센터 화재수신반 점검	방문자센터 소화기 충약상태점검

방문자센터 전력실 점검	곤충식물원 화재수신반 점검

곤충식물원 전기분전반 점검	곤충식물원 가스보일러 상태 점검

곤충식물원 가스배관 가스누설 점검	곤충식물원 가스누설장치 점검

곤충식물원 화재발신기 점검	곤충식물원 소화기 충약상태 점검

커뮤니티센터 2층 분전반 점검	커뮤니티센터 소화전 점검

커뮤니티센터 소화펌프 충압상태 점검	커뮤니티센터 소화전 점검

커뮤니티센터 소화기 충약상태 점검	습지생태원 화재수신반 점검

습지생태원 소화기 충약상태 점검	습지생태원 전기분전반 점검