문서번호	신물질분석과-42
결재일자	2015.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	수질연구과장		수질분석부장
안치화	정관조	이종규		01/09 김복순
협 조
	신물질분석과장		이수원

「수질분야 시료채취과정」이수 보고

2015. 1

상수도연구원 수질분석부

신물질분석과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

교육훈련 보고서			작 성	기술책임자		품질책임자	경영책임자
			안치화	정관조		이종규	김복순
			01/09	01/09		01/09	01/09
구 분	□ 소내 ☑ 소외		기 간		2014.10.13. ~ 10.14
교육명 기관	제3기 수질분야 시료채취 국립환경인력개발원		부서 / 작성자		신물질분석과 / 안치화
내 용	Ⅰ. 정도관리 일반 1.정도관리 법적근거 • 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 제18조 2 • 환경시험․검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정 (과학원 고시) ※ 정도관리 : 측정분석기관의 기술인력․시설․장비 및 운영 등에 관한 기술여건들과 품질문서 등의 경영여건들을 종합적으로 평가함으로써 측정분석기관의 분석능력을 개선/향상시키기 위한 일련의 작업 2. 환경측정분석 숙련도 시험 개요 • 정의 : 실험실의 품질시스템을 평가하기 위하여 표준시료에 대한 측정분석 능력을 평가하고 시스템 내부에 존재하는 문제점에 대한 정보를 제공하여 이를 개선․향상토록 하기 위한 평가제도 • 목적 : - 환경오염물질 측정분석기관에 대한 측정분석 능력 향상 - 환경오염물질 측정분석결과에 대한 정확성 및 신뢰성 확보 • 대상기관 : 「환경시험 검사 등에 관한 법률」시행령 제13조2의 기관 3. 숙련도 시험 절차 • 계획 수립 및 통보 → 숙력도시험용 표준시료 배포(우편택배로 배송) → 표준시료 분석결과 제출 → 표준시료 분석결과 평가 및 통보 → 숙력도시험 부적합기관에 대한 재시험 실시 4. 정도관리 현장평가 개요 • 정의 : 평가위원들이 직접 실험실을 방문하여 실험실의 품질시스템 확립 및 운영을 평가하기 위하여 품질문서, 기술인력, 시설, 장비 등 측정분석 시스템 전반에 대하여 종합적으로 평가하고 이와 관련된 자료를 검증하는 제도 • 목적 : - 환경오염물질 측정분석기관에 대한 측정분석 능력 향상 - 환경오염물질 측정분석결과에 대한 정확성 및 신뢰성 확보 • 대상기관 : 당해연도 정도관리 “숙력도 시험”에서 “적합”판정을 받은 측정분석기관 5. 정도관리 현장평가 절차 • 시작회의 → 실험실 순회→ 문서평가 → 성적서 확인 → 분야별 평가 → 직원면담 → 보고서 작성 → 종료회의

내 용	Ⅱ. 하천수, 배출수 시료채수 이론 및 표준작업절차서 작성방법 1. 시료의 유형 • 단일시료 : 다른시간과 장소에서 수집한 각각의 시료 • 혼합시료 : - 같은 장소에서 다른 시간대에 수집한 단일시료의 혼합물 - 일정량 시료채취 방법, 유량비례 시료채취 방법 • 연속시료 : - 시간에 따라 연속 채취 2. 시료 채취의 일반적인 절차 1) 시료 채취 스케줄 확인 2) 별도의 운송 박스 준비 3) 라벨 작성 및 시료 수집 4) 시료 여과(필요시) 5) 시료용기 봉합 및 포장 6) 현장 기록부 작성 7) 실험실 운송 3. 시료 채취 규칙 • 시료는 대표할 수 있는 장소에서 채취 • 일회용 장갑을 사용 • 혼합 시료의 경우, 시료를 섞기 위해 보울(bowl)이나 약주걱(spatula)를 사용 • 시료 채취 용기에 시료를 채울 때에는 시료의 교란이 일어나서는 안되며 공기와 접촉하는 시간은 짧게하여 채수 • 시료채취량은 시험항목 및 시험횟수에 따라 차이가 있으나 보통 3~5L • 시료채취시에 시료채취시간, 보존제 사용여부, 매질 등 분석결과에 영향을 미칠 수 있는 사항을 기재하여 분석자가 참고할 수 있도록 기록 4. 시료채취 표준 작업 절차서 작성 • 시료채취, 현장 측정 및 전처리 과정의 정도관리, 작업의 균질성 확보가 가능 (수질오염공정시험기준 준수 여부) • 시료채취의 일반적인 과정 및 유의사항이 포함됨

내 용	Ⅲ. 하천수, 공단배수 현장실습 ※ 공단배수 현장에 출장하여 배출수 시료 채수 실습 1. 시료 채취 지점 선택 • 목적에 부합 되도록 시료 채취 시점 선택 - 수질시스템의 기본 조건 확인 : 1,9,10,11,17,18 - 수질 악화에 대한 신호 감지 : 7,12,13,14,15,19 - 수질기준에 부적한 수체 확인 : 4,5,6,7,8,15,16,19 - 오염지역 확인 : 4,5,6,7,8,16,19 붙임 : 수료증 1부. 끝.
교육소감	수질 시료 채취 표준 작업 절차에 대해 이해하고 현장 교육을 통해 수돗물 채수이외 공단배수 시료 채수 등을 실습할 수 있었음 시료 채취시 목적에 맞는 샘플지점 선정하여 상수도 계통 시료 채취하는데 만전을 기하겠음
교육자료	2014 수질분야 시료채취과정 (국립환경인력개발원) 1부
참 석 자	신물질분석과 안 치 화
평 가	수질시료 채취의 표준절차에 대한 이해에 많은 도움이 될 것으로 판단됨 향후, 연구원의 수질 시료 채취시 적용할 수 있는 부분은 적극 활용 바람	기술책임자