문서번호	운영과-266
결재일자	2015.1.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	운영과장	북서울미술관장
이종식	代김영일	01/09 최승훈
협 조	총무과장		김정회
	주무관		유수형

『2015년도 서울시립 북서울미술관 』

증기보일러 응축수 탱크 개선 공사 계획

2015. 1.

서울시립 북서울미술관

(운영과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

책임운영기관 평가 관련 자체 점검표

:: 책임운영기관 평가지표의 관련 지표에 ‘ ■’ 표시를 하시기 바랍니다.

구분	공통목표	성과목표	성과지표	배점	관련 지표
공통 지표 ①	신축적이고 성과중심적인 조직·인사 관리 ①	성과에 입각한 인사관리 정착①	성과와 역량 중심의 인사관리①	3	□
		신축적인 인사· 조직운영②	조직 및 인력 운영의 합리성·적정성(업무개선 포함)①	4	□
	예산·회계의 건전성 제고 ②	효율적 재원 운영을 통한 재무구조개선①	재정 자립도 및 향상 노력①	2	□
			예산․회계 관리의 합리성 및 예산절감②	2	□
	책임운영기관 제도의 성공적인 정착 ③	적정한 목표 및 사업계획의 수립·집행①	전략계획 수립 및 집행, 성과지표 개발 관리①	4	□
			사업 운영의 적정성②	6	□
		정책의 환류를 통한 합리적 목표 관리②	평가 환류의 적정성①	3	□
		제도취지에 부합하는 기관운영③	경영층의 리더십①	4	□
			사회적 책임 이행 실적②	2	□
배점 소계				30
고유 지표 ②	미술관 이용시민 만족도 향상 ①	전시관람 만족도 향상①	미술관 관람객 수①	6	□
			관람 환경의 적정성②	5	■
			고객만족도③	10	■
	시민고객과 소통․협력하는 열린 미술관 구현 ②	시민을 위한 열린 미술감상 서비스①	시민미술 아카데미 운영①	6	□
		열린미술관 이미지 홍보를 위한 다양한 문화행사추진②	문화행사 개최①	6	□
		미술관 정보시설 및 정보화시스템 이용 활성화③	미술관 홈페이지 및 뉴미디어 운영①	5	□
		미술관 홍보노력 강화④	홍보실적①	6	□
	전시 다양화를 통한 미술관 수준 향상③	시민고객들의 요구에 부응 하는 다양한 전시기획①	미술전시회 운영 및 기획전시①	10	□
	미술작가 교류 활성화 ④	기소장 작품의 질적 보완과 장르별 균형 있는 소장 작품 확보①	작품 구입 및 수증 실적①	7	□
		유망작가 양성 및 지원②	난지미술창작스튜디오 운영①	5	□
			유망작가 발굴 실적②	4	□
배점 소계				70
※ 지표 특성에 따른 비중 : 정량(27%), 정성(33%), 혼합(40%)

증기보일러 응축수 탱크 개선 공사 계획

서울시립 북서울미술관 증기보일러 응축수 탱크 개선 공사를 통해 설비안전 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추 진 배 경

□ 미술관 준공 후 증기보일러 운영 결과 동절기 안전사고 예방 및 쾌적한

전시장 유지관리를 위해 설비 개선이 필요함

□ 운영과-7183(2014.12.31.)호「공조설비 누수발생 조치 결과 보고」관련

Ⅱ		현 황 및 문 제 점

□ 대상설비 현황 : 관류형 증기보일러 급수 응축수 탱크

설비위치	용 도	수량	크 기 (L×W×H)	연동기기
지하2층 기계실	증기보일러 급수 탱크	1대	1000×1000×500	관류형 증기보일러2대 및 급수 펌프

❍ 현장사진

증기보일러 급수 응축수 탱크	증기보일러

□ 문 제 점

❍ 북서울미술관 증기보일러(검사대상기기) 설비 계획에 따라 적법하게 시공         및 완성검사를 완료 하였으나, 동절기 운영결과 설비 개선이 필요함

- 동절기 전시장 습도 공급용인 증기보일러 가동시 보일러 급수 공급용 응축수

탱크 내 배관 잔류물(녹)이 발생 되어 안전사고 예방 및 효율적 관리를 위해

설비개선이 필요함

❍ 현 응축수 탱크 유지관리 현황 : 1일 및 수시 탱크청소를 통한 관리

※ 응축수 탱크 내 잔류물이 미치는 영향

▸ 보일러를 통한 가습시 전시장 내로 잔류물 유입 가능성 내재

- 가습시 각종 안전장치(필터 및 밸브)가 있으나, 설비 고장시 (밸브 고장 등)전시장으로 유입 가능성 내재

▸ 사례 : 14‘. 12. 26. 북서울미술관 사진갤러리 2실 가습밸브 설정점 개방으로     인한 잔류물(녹)유입 사고사례

❍ 관련사진

응축수 탱크 청소	사진갤러리 2실 유입 사진

Ⅲ		개 선 방 안

□ 응축수 탱크 보강공사

❍ 효율적 청소를 위한 응축수 탱크 퇴수밸브 추가설치

- 현 퇴수 밸부 외 바닥 하부에 추가로 밸브를 설치하여 잔류물 일제 퇴수실시

❍ 보일러 안전 급수온도 (45℃) 공급을 위해 전기 발열기 설치

□ 응축수 회수 배관에 퇴수밸브 설치

❍ 배관 내 잔류물(녹)을 효율적 관리를 위해 퇴수밸브 설치(2개소)

- 응축수 유입 전 회수배관에 밸브설치

□ 전기 발열기(히터봉) 설치를 위한 전기공사

❍ 전기배선 포설 및 분전반 설치

Ⅳ		공사 세부사항

□ 배관설비공사 1식

❍ 공사방법 : 설비전문업체 비교선정하여 시행

❍ 공사일자 : 2015. 01. 13. (예정)

❍ 소요예산 : 약2,000천원

□ 전기배선공사 1식

❍ 공사방법 : 전기공사법에 따른 전문 면허 업체 비교선정 하여 시행

※ 전기공사업법 11조(전기공사는 다른 업종 공사와 분리발주)에 따른 분리시행

❍ 공사일자 : 2015. 01. 14. (예정)

❍ 소요예산 : 약3,000천원

□ 총 소요예산 : 약5,000천원

□ 예산과목 : 시립미술관총무과, 문화예술진층, 북서울미술관운영

북서울미술관 시설유지관리, 일반운영비, 공공운영비

Ⅴ		향후 기대효과

□ 설비 보강 공사를 통한 효율적 유지관리 및 안전사고 예방

□ 응축수 탱크 수질개선을 통한 쾌적한 전시환경 조성

붙  임 : 1. 공사설치 도면 1부.

2. 운영과-7183(2014.12.31.) 공조설비 누수발생 조치결과 보고서 1부.  끝.