문서번호	자원순환과-550
결재일자	2015.1.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	자원회수시설팀장	자원순환과장		★환경에너지기획관
윤효진	정연구	이인근		01/13 윤영철
협 조	법제심사팀장		주재완
	신문팀장		유재명

강남자원회수시설

환경상 영향조사 결과 보고

2015.  01.

기후환경본부

(자원순환과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	폐촉법	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

강남자원회수시설

환경상 영향조사 결과 보고

『폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률』제26조 규정에 따라 강남자원회수시설 주변지역 환경상 영향조사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

1		조사개요

○ 조사근거 : 폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원에 관한 법률 제26조 동법 시행령 제33조, 환경부고시 제2009-164호

○ 기    간 : 2013. 11. 15 ~ 2014. 12. 31

○ 조사기관 : ㈜ 산업공해연구소

○ 조사횟수 : 4회(춘, 하, 추, 동 각1회)

○ 금    액 : 금58,000천원

○ 조사항목

구 분	조 사 항 목	조사지점	비 고
대기질	아황산가스, 이산화질소, 미세먼지(PM-10), 일산화탄소, 오존, 납, 벤젠, 총먼지	15	법정기준항목 주민요구항목
수 질	수소이온지수, 생물학적 산소요구량, 화학적 산소요구량, 부유물질, 총대장균군, 총질소, 총인, 용존산소량 외 19	1	법정기준항목 주민요구항목
소 음	주야간 소음 측정	21	법정기준항목
악 취	복합악취, 지정악취물질(22개 항목)	8	주민요구항목
식물상	수서1단지, 대청초, 삼성병원, 광평대군묘역 등 시설주변 일대 식생현황	8	주민요구항목

2		조사결과

□ 대기질

○ 조사결과 전 지점 전 항목 모두 환경기준치 및 서울시의 환경기준치를 만족함

○ 서울 인근지역과 비슷한 오염농도 수준을 유지하는 것으로 조사됨

※ 항목별 조사결과

구 분	미세먼지 (PM-10)	아황산가스(SO2)	이산화질소(NO2)	일산화탄소(CO)	오존 (O3)	납 (Pb)	벤젠
단 위	(㎍/㎥)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(㎍/㎥)	(㎍/㎥)
A-1	52	0.006	0.035	0.5	0.013	0.029	불검출
A-2	50	0.006	0.032	0.5	0.014	0.035	불검출
A-3	51	0.007	0.036	0.6	0.019	0.027	불검출
A-4	61	0.008	0.040	0.6	0.018	0.032	불검출
A-5	55	0.006	0.032	0.5	0.015	0.037	불검출
A-6	54	0.006	0.038	0.5	0.018	0.033	불검출
A-7	52	0.008	0.036	0.6	0.019	0.026	불검출
A-8	55	0.007	0.034	0.6	0.019	0.028	불검출
A-9	54	0.006	0.034	0.5	0.019	0.026	불검출
A-10	52	0.007	0.035	0.5	0.020	0.025	불검출
A-11	55	0.007	0.035	0.6	0.022	0.030	불검출
A-12	52	0.009	0.034	0.5	0.018	0.023	불검출
A-13	53	0.006	0.039	0.6	0.017	0.033	불검출
A-14	62	0.008	0.038	0.6	0.018	0.033	불검출
A-15	54	0.007	0.036	0.5	0.018	0.030	불검출
환경기준	100/24hr	0.05/24hr	0.06/24hr	9/8hr	0.06/8hr	0.5/연간	5/연간
서울시 환경기준	100/24hr	0.04/24hr	0.06/24hr	9/8hr	0.06/8hr	0.5/연간	5/연간

※ 측정망 정보

측정소명	측정소위치	강남자원회수시설로 부터 이격거리
강남구(측정망A)	서울특별시 강남구 학동로 426 (강남구청 별관 1동)	4.8km
송파구(측정망B)	서울특별시 송파구 올림픽로 424 (서울특별시 시사편찬위원회)	4.0km

□ 수질

○ 강남자원회수시설 운영으로 발생되는 오·페수는 외부로 방류되지 않고 전량 1차 처리 후 탄천물재생센터에 유입시켜 최종처리하고 있으며 강남자원회수시설 운영시 외부로 무단 방류되는 오·폐수는 없는 것으로 조사됨.

○ 전체적으로 수질오염물질의 배출허용기준을 만족하는 것으로 조사됨.

※ 항목별 조사결과

구분	수소이온지수 (pH)	용존산소 (DO)	생물학적산소요구량 (BOD)	화학적 산소요구량(COD)	부유물질(SS)	총인 (T-P)	총대장균군	비고
단위	-	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(군수/100mL)
W-1	8.6	8.0	54.5	40.1	22.1	1.106	ND	처리수
수질기준	5.8 ~8.6	-	120㎎/L	130㎎/L	120㎎/L	8㎎/L	3,000	처리수

구분	총유기탄소량 (TOC)	카드뮴 (Cd)	비소 (As)	시안 (CN)	수은 (Hg)	유기인	폴리염화비페닐 (PCB)	비고
단위	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)
W-1	54.5	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	처리수
수질기준	-	0.1㎎/L	0.25㎎/L	1㎎/L	0.005㎎/L	1㎎/L	0.003㎎/L	처리수

구분	납 (Pb)	6가크롬 (Cr6+)	음이온계면활성제 (ABS)	사염화탄소	테트라클로로에틸렌 (PCE)	1,2-디클로로에탄	디클로로에탄	비고
단위	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)
W-1	불검출	0.279	0.224	불검출	불검출	불검출	0.006	처리수
수질기준	0.5㎎/L	0.5㎎/L	5㎎/L	0.04㎎/L	0.1㎎/L	0.3㎎/L	0.2㎎/L	처리수

구분	벤젠	클로로포름	디에틸헥실프탈레이트 (DEHP)	안티몬	1,4-다이옥세인	비고
단위	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)
W-1	불검출	0.008	불검출	0.065	불검출	처리수
수질기준	0.1㎎/L	0.8㎎/L	0.8㎎/L	-	4.0㎎/L	처리수

□ 소음․진동

○ 강남자원회수시설 주변지역의 소음도는 남부순환로 및 양재대로에서의 차량통행에 의한 도로교통소음이 가장 큰 영향을 미치고 있는 것으로 조사되었으며, 또한 주변지역에서 발생되는 생활소음 등으로 인하여 지속적인 소음영향이 발생하고 있는 것으로 조사되었고, 전체적으로 주변지역에서의 배경소음도가 높은 수준인 것으로 조사됨.

※ 소음 측정결과

구 분	지점번호	측 정 결 과
		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	평균	환경기준
주간소음 (dB(A))	N-1 (104동 앞)	61.0	58.5	58.4	56.0	58.5	도로변지역 “가” 및 “나”지역 주간:65dB(A)
	N-2 (110동 앞)	53.6	53.8	54.8	53.1	53.8
	N-3 (104동 3F)	56.4	57.4	56.3	55.6	56.4
	N-4 (104동 7F)	58.1	58.6	58.0	57.7	58.1
	N-5 (104동 15F)	58.2	60.6	58.9	58.5	59.1
	N-6 (109동 3F)	55.5	56.1	55.1	55.5	55.6
	N-7 (109동 7F)	56.7	57.5	56.7	56.0	56.7
	N-8 (109동 15F)	58.2	60.2	58.9	57.1	58.6
	N-9 (110동 3F)	55.5	56.3	58.1	55.9	56.5
	N-10 (110동 7F)	57.1	57.4	59.0	56.2	57.4
	N-11 (110동 11F)	57.6	59.2	59.4	57.2	58.4
	N-12 (105동 3F)	55.9	55.4	56.5	54.3	55.5
	N-13 (105동 7F)	58.3	57.4	57.6	55.6	57.2
	N-14 (105동 15F)	58.9	59.7	59.0	56.6	58.6
	N-15 (112동 3F)	52.4	50.5	52.1	54.4	52.4
	N-16 (112동 7F)	54.1	53.1	55.7	55.2	54.5
	N-17 (112동 11F)	56.1	53.9	57.0	56.0	55.8
	N-18 (115동 3F)	52.4	53.1	57.2	52.5	53.8	일반지역 “나”지역 주간:55dB(A)
	N-19 (115동 7F)	54.0	55.7	58.1	54.0	55.5
	N-20 (115동 11F)	55.1	57.6	59.5	55.1	56.8
	N-21 (정문 경비실 앞)	66.5	67.8	66.7	67.5	67.1	도로변지역 “가” 및 “나”지역 주간:65dB(A)
	N-22 (121동 3F)	53.5	54.0	54.6	53.0	53.8
	N-23 (121동 7F)	54.6	54.6	56.6	54.2	55.0
	N-24 (121동 11F)	56.4	55.7	57.6	54.5	56.1

구 분	지점번호	측 정 결 과
		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	평균	환경기준
야간소음 (dB(A))	N-1 (104동 앞)	61.0	58.5	58.4	56.0	58.5	도로변지역 “가” 및 “나”지역 주간:55dB(A)
	N-2 (110동 앞)	53.6	53.8	54.8	53.1	53.8
	N-3 (104동 3F)	56.4	57.4	56.3	55.6	56.4
	N-4 (104동 7F)	58.1	58.6	58.0	57.7	58.1
	N-5 (104동 15F)	58.2	60.6	58.9	58.5	59.1
	N-6 (109동 3F)	55.5	56.1	55.1	55.5	55.6
	N-7 (109동 7F)	56.7	57.5	56.7	56.0	56.7
	N-8 (109동 15F)	58.2	60.2	58.9	57.1	58.6
	N-9 (110동 3F)	55.5	56.3	58.1	55.9	56.5
	N-10 (110동 7F)	57.1	57.4	59.0	56.2	57.4
	N-11 (110동 11F)	57.6	59.2	59.4	57.2	58.4
	N-12 (105동 3F)	55.9	55.4	56.5	54.3	55.5
	N-13 (105동 7F)	58.3	57.4	57.6	55.6	57.2
	N-14 (105동 15F)	58.9	59.7	59.0	56.6	58.6
	N-15 (112동 3F)	52.4	50.5	52.1	54.4	52.4
	N-16 (112동 7F)	54.1	53.1	55.7	55.2	54.5
	N-17 (112동 11F)	56.1	53.9	57.0	56.0	55.8
	N-18 (115동 3F)	52.4	53.1	57.2	52.5	53.8	일반지역 “나”지역 주간:45dB(A)
	N-19 (115동 7F)	54.0	55.7	58.1	54.0	55.5
	N-20 (115동 11F)	55.1	57.6	59.5	55.1	56.8
	N-21 (정문 경비실 앞)	66.5	67.8	66.7	67.5	67.1	도로변지역 “가” 및 “나”지역 주간:55dB(A)
	N-22 (121동 3F)	53.5	54.0	54.6	53.0	53.8
	N-23 (121동 7F)	54.6	54.6	56.6	54.2	55.0
	N-24 (121동 11F)	56.4	55.7	57.6	54.5	56.1

□ 악취

○ 복합악취 조사결과 측정값이 3~4 으로 악취방지법 시행규칙 별표3에 의한 배출허용기준인 부지경계선의 희석배수 15이하의 기준을 만족하는 것으로서 강남자원회수시설의 운영시 발생되는 복합악취로 인하여 주변지역에 미치는 악취영향은 미미한 수준인 것으로 조사됨.

※ 항목별 조사결과

구분 조사지점	복합악취(희석배수)
	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	평균	배출허용기준
O - 1	3	3	3	4	3	부지경계선 : 15 이하
O - 2	3	3	3	3	3
O - 3	4	3	3	3	3
O - 4	4	4	4	4	4
O - 5	3	3	3	3	3
O - 6	3	3	3	3	3
O - 7	3	3	3	3	3
O - 8	3	3	3	3	3

□ 식물상

○ 조사결과 녹지자연도의 경우 1, 2, 3, 6, 7등급으로 광평대군묘원주변부터 주말농장주변으로는 기존의 6등급이라기 보다는 인간의 영향에 의해 성립되었거나 유지되고 있는 군락에 가까운 7등급으로 보는 것이 타당할 것으로 판단되며, 본 조사는 조사범위를 주변지역까지 넓게 설정하여 기존의 녹지자연도 보다 다양한 등급이 조사된 것으로 판단됨.

○ 강남자원회수시설 및 주변지역은 난방공사, 아파트단지, 도로와 같은 시가지로 도심특성상 자동차 배기가스와 같은 인간의 간섭이 많은 지역으로 인공적인 조성지역이며 식물의 다양성 보다는 조경과 관리가 용이한 수종이 식재되어 있는 상황이며, 현재 강남자원회수시설의 영향으로 인한 식물상의 변화를 판단하기에는 한국지역난방공사, 자동차 배기가스 등 주변지역의 영향이 복합적으로 작용하고 있어 다소 어려움이 있으며, 지속적인 모니터링을 통해 인간의 간섭이나 생태계 교란종의 유입 등에 대한 모니터링을 통해 식물환경의 변화를 관찰하여야 할 것으로 판단됨.

3		향후계획

□ 최종보고회 시 요구사항 검토

○ 소음조사 시 강남자원회수시설의 가동이 정지할 때를 이용하여  조사한 소음자료를 비교자료로 활용하였으면 함.

※ 차기조사 시 반영하여 비교․분석

○ 소음조사방법을 다각도로 검토 요청

차기조사 때 소음계의 측정 방향 등의 조정 및 변화를 통하여 반영하여 비교․분석

□ 환경상 영향조사 결과 공고 및 열람

○ 공고 : 시보

○ 해당주민 열람 : 자원순환과, 강남자원회수시설 2층 회의실

- 열람기간 : 공고일로부터 30일

- 조사자료 자원회수시설 홈페이지 공개(http://rrf.seoul.go.kr)

붙임 : 1. 환경상영향조사 완료보고서 1부.

2. 환경상영향조사 최종보고회 자료(별도첨부) 1부.

2. 공고문(안) 1부.  끝.