문서번호	토목부-763
결재일자	2015.1.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	터널건설과장	토목부장
이석우	권혁대	01/14 노우성

김태수 시의원 및 주민 면담 결과보고

(겸재교 건설 및 연결도로 확장공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  1.

도시기반시설본부

(토목부)

『겸재교건설 및 연결도로 확장공사』

시의원(김태수) 및 주민 면담결과 보고

겸재교건설 연결도로 확장공사 중랑구측 접속교에 터널형 방음벽설치요구와 관련하여 시의원 및 주민대표 면담결과를 보고드림.

Ⅰ		사업개요

○ 위    치 : 동대문구 휘경동 ~ 중량구 면목동

○ 개    요

-  주 교 량 : B=18.24m, L=235m

-  접 속 교 : B=15m, L=160m

-  보도육교 : 2개소

-  도로확장 : B=20m → 30m, L=750m

○ 사업기간 : 2008.10.23. ~ 2014.12.31.

○ 총사업비 : 113,582백만원

○ 시공사:(유)한진중공업외1개사, ○감리사:(주)동일기술공사외1개사

Ⅱ		면담 개요

○ 일    시 : 2015. 1.12.(월) 14:00 ~ 15:30

○ 장    소 : 겸재교 현장 상황실

○ 면담목적 : 겸재교 중랑구측 접속교 터널형 방음벽 설치 요구에

따른 면담

○ 참석자 : 김태수시의원, 구의원, 강명신외 주민대표 6명

권혁대 터널과장외 1명, 감리단장, 현장소장 등

Ⅲ		요구 및 답변내용

<김태수 시의원 및 주민>

○ 접속교의 경사도가 심해 강설시 미끄럼으로 인한 교통사고 발생 우려가 있으니 터널형 방음벽으로 시공 요망

○ 접속교 주변 교통안전시설을 충분히 설치 요망

<도시기반시설본부>

○ 접속교에 설치되는 방음벽은 2014.10. 감사원 감사시 지적된 사항으로 입식형으로 시정을 요구한 사항으로 감사 처분결과에 의하고 교통사고 예방을 위해 염화수 살포기 등을 설치할 예정임

○ 접속교주변 교통안전시설은 CCTV등 주민요구사항을 최대 반영하여 설치 예정임

Ⅳ		조치계획

○ 4개차로에서 2개차로로 축소됨으로 입식형 방음벽으로도 소음기준에 적합하나, 강명신 등 주민들이 감사원에도 민원을 제기한 사항으로 감사 처분결과에 따라 검토후 설치하겠음.  끝.