문서번호	건축기획과-947
결재일자	2015.1.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	건축설비팀장	건축기획과장
최성일	노희천	01/15 한병용

`14. 4/4분기 건축물 에너지절약 설계기준 적용실적 보고

2015.  1.

주택건축국

(건축설비팀)

“2014년 4/4분기”

건축물 에너지절약설계기준 적용실적 보고

원전하나줄이기 2단계 사업과제로 `18년까지 건축물에너지 100만 toe 절감 목표를 추진으로 시행하고 있는「건축물 에너지 절약설계기준」4/4분기 적용 실적 결과(자치구 포함) 보고 임.

Ⅰ		적용실적

□ 대  상

○ 연면적 500㎡ 이상인 건축물로서 건축법 제11조 및 제19조에 따라 건축허가 및 용도변경 등을 신청하는 에너지절약계획서 제출 대상 건축물

□ 기  간 : `14. 10. 1~ 12. 31(4/4분기)

□ 건  수 : 총 430건

□ 적용대상 용도별 현황

(단위 : 건)

구 분	계	공동 주택	일반건축물					비고
			소계	업무	판매	숙박	기타
계	430(1,604)	310(1,268)	220(336)	36(111)	4(90)	2(16)	78(119)
시	5(39)	3(27)	2(12)	2(12)	0	0	0	시심의(신축)
자치구	425(1,565)	307(1,241)	118(324)	34(99)	4(90)	2(16)	78(119)	신축 허가

※ ( )은 2014년도 누계 임

Ⅱ		절감효과

□ 절감량

구 분		에너지절감량〔kWh/년]				석유환산톤[TOE]
		누계	상반기	3/4분기	4/4분기	누계	상반기	3/4분기	4/4분기
계		1,901,609,753	913,120,047	331,903,915	657,585,791	374,694	210,018	76,108	88,568
에너지 절감량	소 계	1,332,594,612	717,079,286	295,909,425	319,605,901	306,496	164,928	68,059	73,509
	시	819,728,122	517,590,640	170,283,804	131,853,678	188,536	119,045	39,165	30,326
	자치구	512,866,490	199,488,646	125,625,621	187,752,223	117,960	45,883	28,894	43,183
신재생 에너지 생산량	소 계	569,015,141	196,040,761	34,994,490	337,979,890	68,198	45,090	8,049	15,059
	시	126,466,564	53,362,267	30,541,342	42,562,955	29,087	12,273	7,025	9,789
	자치구	442,548,577	142,678,494	4,453,148	295,416,935	39,111	32,817	1,024	5,270

☞  에너지열량 환산기준(에너지법 시행규칙 제5조 제1항 별표)

- 석유환산톤 : 1kwh 의 총발열량 석유환산톤은 0.00023 toe

1		에너지 절감량

구 분	절감효과[kWh/년]			건축면적[㎡]	냉·난방면적[㎡]
	절감량(①-②)	미 적용①	적용②
계	319,605,901	726,979,842	407,373,941	3,162,829	1,645,628
서울시	131,853,678	241,045,040	109,191,362	1,475,530	665,615
자치구	187,752,223	485,934,802	298,182,579	1,687,299	980,013

☞  건축물 에너지효율등급 인증에 관한 규칙·인증기준(별표2)

- 단위면적당 에너지 사용량[kWh/㎡․년] × 냉난방면적[㎡]

· 미적용 (에너지효율등급 5등급 적용) : 주거용 320, 주거용외 520

· 적용시 (에너지효율등급 2등급 적용) : 주거용 190, 주거용외 320

※ 건축물에 설치된 난방, 냉방, 급탕, 조명, 환기시스템에서 소요되는 에너지량

2		신․재생에너지 생산량

구 분	신·재생에너지 생산량 [kWh/년]	건축냉․난방면적 [㎡]	예상에너지사용량 〔kWh/㎡·년]
계	65,475,090	1,645,628	723,240,207
서울시	42,562,955	665,615	427,823,272
자치구	22,912,135	980,013	295,416,935

☞  신·재생에너지설비의 지원등에 관한 기준(지식경제부 고시)

- 신재생에너지 생산량 = 예상 에너지사용량 × 신재생에너지 공급 비율

- 예상 에너지사용량 = 건축 연(냉․난방)면적×단위 에너지사용량×용도별 보정계수×지역계수

- 건축물 용도별 보정계수

구 분	판매 및 영업시설	업무시설	숙박시설	교육연구시설	비고
단위에너지사용량 〔kWh/㎡·년〕	408.45	374.47	526.55	231.33	지역계수 1 (서울)
보정계수	1.58	1.72	1.22	2.78

□ 절감효과

구 분		석유환산톤 [TOE]	경유환산 [천ℓ]	온실가스감축 [TCO₂]	비 고
계		88,568	98,298	181,179
에너지 절감량	소 계	73,509	81,585	150,374
	서울시	30,326	33,658	62,037
	자치구	43,183	47,927	88,337
신․재생에너지 생산량	소 계	15,059	16,713	30,805
	서울시	9,789	10.865	20,025
	자치구	5,270	5,848	10,780

☞  에너지열량 환산기준(에너지법 시행규칙 별표)

- 경유환산 : 1ℓ의 총발열량 석유환산톤은 0.000901toe

- 온실가스감축(tCO2) = 에너지절감량(㎾h/㎡·년) × 0.0004705

· 전력의 이산화탄소배출계수(전력거래소)는 0.4705(tCO2/MWh)

☞  이산화탄소 연간1tCO2(일상적배출 : 가정, 승용차 등)을 상쇄하기 위한 탄소흡수량

- 산림조성 면적 1,200㎡에 소나무 360그루 (국립 산림과학원)

어린 소나무 65백만 그루 식재 효과 및 경유 491천 드럼 절감효과

Ⅲ		향후계획

□ 원전하나줄이기 2단계 목표 달성을 위한 업무 추진

○ `18년도 까지 건축물에너지 100만 TOE 절감

□ 건축물 에너지절약 설계기준 강화

○ 에너지소비총량제 대상 확대 및 총량기준 조정

○ 신·재생에너지 공급비율 강화

□ 분기별 적용실적 분석을 통한 건축물 에너지 절약 제고