문서번호	역사문화재과-1050
결재일자	2015.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		문화재활용팀장	역사문화재과장
이재현		박달경	01/19 황요한
협조
	소장		권동현

『2015년 남산골한옥마을』

전기시설물 관리 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 01.

역사문화재과

(문화재활용팀)

『남산골한옥마을』

2015년 전기시설물 관리 계획

남산골한옥마을은 년간 200만명 이상이 방문하는 관광명소로서 전기시설물 유지관리에 만전을 기하여 관람객의 쾌적한 관람과 안전사고 예방에 기여하고자 함

▣ 일반현황

○ 위      치 : 남산골한옥마을 전통정원 일원

○ 현      황 : 총면적 79,937㎡

- 전통정원     (64,684㎡) : 누각, 연못, 천우각 광장 등

- 전통가옥      (7,934㎡) : 전통가옥 5동, 공예전시관 1동

- 타임캡슐광장  (4,960㎡) : 600품목 수장, 2394년 개봉

- 서울남산국악당(2,359㎡) : 건축물 2,935㎡(지하2층, 지상1층)

○ 관람객현황 : 1,717,120명(2014년 기준)

▣ 전기시설물 현황

○ 전기분전반 현황

품명	계약용량	수량	비고
전통정원 업무용 분전반	173KW	1식	한전 계약용량
전통정원등 분전반	18KW	1식
경관조명등 분전반	11KW	1식

○ 전통정원 등기구 현황

품명	규격	수량	비고
공원등	메탈등 220V/175W	54
지중등	메탈등 220V/75W	54

○ CCTV/방송장비/안내시스템 현황

품명	규격	수량	비고
CCTV	HD급, 41만화소	10
방송장비	스피커(14대)	1식
타임캡슐 안내시스템	터치스크린	3

○ 타임캡슐 조명등 현황

품명	규격	수량	비고
12지신 조명등	메탈등 220V/250W	12
판석등	삼파장 220V/75W	25
경사로등	삼파장 220V/20W	33
전실통로조명등	형광등 220V/36W	14
전실등	메탈등 220V/150W	3
안내판등	메탈등 220V/75W	5

▣ 2014년 전기시설물 관리실적

○ 타임캡슐 노후 등기구 교체 및 전기시설물 정비공사

- 정비내용 : 타임캡슐 등기구 교체 및 피뢰침 교체 등

- 교체일시 : 2014. 5. 2 ~ 5. 30

- 예산내용 : 18,390천원(시설비)

○ 정자 등기구 설치 및 전기시설물 정비공사

- 정비내용 : 망북루, 청류정 등기구 설치 등

- 공사일시 : 2014. 10. 28 ~ 11. 13

- 예산내용 : 9,614천원(시설비)

○ 스노우멜팅 정비

- 정비내용 : 누전부위 정비 및 단선구간 연결

- 예산내용 : 1,760천원(사무관리비)

○ 정문계수기 오차율 측정 및 보정 작업

- 작업내용 : 오차율 측정(월1회 – 2시간)

- 정비방법 : 직영

○ 기타 전기시설물 정비

- 정비내용 : 램프류 교체, 폐관로 및 케이블 철거, CCTV, 음향시설 정비 등

▣ 2015년 전기시설물 관리계획

사 업 명	사업기간	사 업 내 용	정비방법	소요예산	비고
청학지 주변 등기구 정비공사	5월경	수목등, 경관등 정비	공사 발주	20,000천원
전기시설물 안전관리 대행 점검 및 분진제거 작업	년중	각 판넬 누전 등 전기시설물 점검	전문업체 의뢰	1,800천원	월 1회 점검
전통정원내 공원등 도색작업	5월∼6월	등주 도색작업	직영	1,000천원
CCTV 및 음향방송시설 장비 점검	년중	CCTV(10대) 및 음향장비 1식 점검	직영
전통정원내 등기구 점검 및 정비	년중	공원등, 지중등 경관조명 등	직영
후문 경사로 열선 관리	년중	122M*1.2M	직영
정문 인원계수기 관리	년중	오차율 측정 및 관리	직영		월 1회 측정

▣ 기대효과

○ 남산골한옥마을을 방문하는 내.외국인 관람객에게 쾌적한 환경제공

○ 전기시설물을 수시로 점검. 보수하여 안전사고의 사전예방

붙임 : 2014년 전기시설물 작업 사진 1부.  끝.