문서번호	건축기획과-1167
결재일자	2015.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비팀장	건축기획과장
방진표		노희천	01/19 한병용
협조	주무관		양효진
	주무관		최병희

건축심의 자료 검토보고

(신반포15차아파트 주택재건축정비사업)

2015.  1.

건축기획과

1. 건축물 개요
프로젝트명		건축규모 (층)	용도	건축연면적 ( ㎡ )	냉난방면적 ( ㎡ )
신반포15차아파트 주택재건축정비사업		34	공동주택	134,463.74	61,096.63
2. 에너지 요구량 분석 결과
3. 1차 에너지 소요량 분석 결과
냉 방 (kWh/㎡y)	난 방 (kWh/㎡y)	조 명 (kWh/㎡y)	급 탕 (kWh/㎡y)	환 기 (kWh/㎡y)	신재생에너지 (kWh/㎡y)
-	47.7	43.4	18.8	20.6	-
단위면적당 1차 에너지 소비총량 (㎾h/㎡․y)			등급
130.50
온실가스발생량 (㎏CO2/㎡)
24.9

4. 공동주택 녹색 · 에너지절약 분야 건축심의기준 점검표

<별지서식>
구 분		세 부 항 목	적용기준	설계반영확인	용적률 (인센티브)
에너지 분야	1.건물 에너지 성능표시	가. 에너지성능지표(EPI) 평점 합계	86점 이상	86.1 점	-
		나. 건축물에너지 효율 등급 인증	2등급 이상	2 등급
	2.건물 단열성능 강화 설계	건물 외피 평균열관류율 설계 값 ※ 에너지성능지표 검토서 변경 시에도 0.8점 배점 이상에 해당하는 평균열관류율 확보하여야 함.			-
		가. 외벽	0.68 (W/㎡․K) 미만	0.46(W/㎡․K)
		나. 지붕	0.16 (W/㎡․K) 미만	0.12(W/㎡․K)
		다. 최하층 거실바닥	0.25 (W/㎡․K) 미만	0.15(W/㎡․K)
	3.신․재생에너지 설계	- 총 에너지공급률에 대한 적용비율 - 적용분야 : 신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급촉진법 제2조 1호 “가～차”목에 해당하는 에너지	1%이상 (2%이상 인센티브 부여)	적용분야: 태양광 적용비율: 1%이상	-
	4.외벽 창호의 기밀성능	- 고 기밀성 단열창호 선택	2등급 이상	2 등급	-
	5.고효율에너지 기자재	- 에너지관리공단 인증 고효율에너지 자재 사용	적용	적용	-
	소 계				-
친환경분야	1.친환경건축물 성능 표시	가. 인센티브를 받는 환경 영향 평가 대상	최우수등급 인증		-
		나. 그 밖의 건축물	우수등급 이상 인증	우수등급
	2.친환경기자재	- 환경마크 인증 건축자재 사용	인증자재 사용	인증자재 사용
	소 계				-
합 계					-

5. 검토의견

< 주거분야 >

○ 건축물 에너지소비총량 산출 결과 공동주택 심의기준을 만족함.

- 산출 에너지소비량 130.5㎾h/㎡․y (기준 190㎾h/㎡․y)

○ 건축심의기준에 의한 녹색건축 및 에너지절약 설계기준을 만족함.

- EPI 점수 86점이상, 신재생에너지설비 공급율 1% 이상, 녹색건축 우수등급 이상 적용