문서번호	교량안전과-892
결재일자	2015.1.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
이기승		정회평	01/21 이용심
협조	주무관		엄기영
	주무관		김근섭

시설물 현장점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

도시안전본부

(교 량 안 전 과)

시설물 현장점검 결과보고

조직개편에 따라 도로사업소에서 이관한 1종 시설물중 강남구간에 위치한 보라매고가외 5개 시설물에 대한 현장 점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 점검 개요

○ 점검대상 : 보라매고가, 영등포역고가, 신정교, 도림천고가, 탄천1교, 영동6교

○ 점검일자 : 2015. 1. 12 ~ 1. 19

○ 점 검 자  : 강남교량일반팀장 외 담당자(3명)

○ 점검방법 : 육안점검

- 상부 포장상태, 하부 바닥판 및 고가하부 점용실태 우선 점검

□ 주요 점검결과

시설물명	규 모	적출 사항 (위치)	조치계획	비고 (사진)
보라매고가	1개소 (0.3×0.5m)	후타재 손상 1개소 (좌안 가로등 21번)	록하드 임시조치 (동절기)요청 (남부도로사업소)	NO. 1
	1개소	신축이음장치2~3차로부근 볼트풀림, 소음 및 탈락 우려 (좌안 가로등 31번)	2014 일상유지로 보수요청 (남부도로사업소)	NO. 2
영등포역고가	1개소	비둘기집 방치 (A1 하부거더)	2014 일상유지로 보수요청 (남부도로사업소)	NO. 3
	점용시설	시점부 : 모범운전자 중간부 : 노숙자 콘테이너	인허가부서에 통보 (교량안전과)	NO. 4
신정교	1개소	충격흡수시설 미설치 (P9 램프진입부)	2015년 추가 설치 (교량안전과)	NO. 5
	6개소 (0.3×0.5m)	보도부 후타재 파손	2015년 일상유지로 보수 (교량안전과)	NO. 7
	6개소	점검구 및 점검사다리 미설치	2016 단위예산 반영 (교량안전과)	NO. 8
	2개소	신축이음 하부 누수	2015년 일상유지로 보수 (교량안전과)	NO. 8
	점용시설	A2 : 자재창고(양천 토목과) P10 : 안양천 관리창고	인허가부서에 통보 (교량안전과)	NO. 6

시설물명	규 모	적출 사항 (위치)	조치계획	비고 (사진)
도림천고가	1경간 (2m×2m)	방음벽 방음판 파손 (D램프 DP-1)	2014 일상유지로 보수요청 (남부도로사업소)	NO. 10
	점용시설	P4하부 : 현장사무실 및 자재창고 정리요함(강서도로사업소)	인허가부서에 통보 (교량안전과)	NO. 9
탄천1교	1개소	보,차도 경계부 신축이음 덮개파손 (A1)	2015년 일상유지로 보수 (교량안전과)	NO. 11
	보차도 일부	보차도부 일부 노면수 체수	주의관찰 및 배수구 청소 (동부도로사업소)	NO. 12
	1개소 (0.3×2m)	연석부 외측 누수 및 박리	2015년 일상유지로 보수 (교량안전과)	NO. 13
영동6교	2개소 (0.1×0.1m)	신축이음부장치 단부처리 미흡	하자요청 (2015년 예정) (동부도로사업소)	NO. 14

□ 향후계획

○ ‘15.2.10까지 인수시설물 점검 완료

○ 긴급보수 대상은 ‘14 일상유지보수공사 작업(관할 도로사업소) 시행토록 통보

○ 구조적 결함부분등 검토를 요하는 지적사항은 ‘15년 일상유지(교량안전과) 보수 또는 정밀점검용역 보수방안등을 강구하여 조치

첨부  1. 순찰 점검결과 사진 1부.

2. 강남일반교량팀 관리시설물 현황 1부.   끝.

점검 결과 사진

1	보라매고가 후타재 파손		2	보라매고가 신축이음 볼트체결 불량

3	영등포역고가교 비둘기집		4	영등포역고가 하부 점용시설

5	신정교 충격흡수시설 미설치		6	신정교 하부 안양천관리창고

7	신정교 보도부 후타재 파손		8	신정교 점검구 및 점검사다리 미설치

9	도림천고가 하부 점용		10	도림천고가 1경간파손(D램프 DP-1)

11	탄천1교 신축이음 덮개파손		12	탄천1교 보차도부 노면수 체수

13	탄천1교 연석부 외측 누수		14	영동6교 신축이음장치 단부처리 미흡