문서번호	시설과-501
결재일자	2015.1.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
기전팀장		시설과장	중부공원녹지사업소장
이재복		이종한	01/22 이용태
협 조
	주무관			남상국

경관조명 자문회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

중부공원녹지사업소

시 설 과

남산 회현자락 한양도성 보존‧정비 및 공원조성(3단계)사업

경관조명 자문회의 결과보고

남산 회현자락 한양도성 보존‧정비 및 공원조성(3단계)사업 관련 경관조명 설치를 위한 자문회의를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

자문회의 개요

❍ 사 업 명 : 남산 회현자락 3단계 경관조명 설치

❍ 일    시 : 2015. 1. 21(수) 14:00

❍ 장    소 : 중부공원녹지사업소 회의실

참석자

❍ 자문위원

당 초		변 경		비고
성명	소속	성명	소속
정근영	동서울대학교	하미정	홍익대학교	개인 일정에 따른 불참으로 자문위원 변경
정소라	태원전기산업	김미라	아이안뉴미디어연구소

❍ 용역사 : ㈜우리엔 연구소장, 조선건축사 대표, ㈜케이씨환경디자인 팀장

❍ 중부공원녹지사업소 : 시설과장, 사업총괄담당, 기전팀장

주요안건 : 기본구상, 조명기구 배치 및 사양 등

자문결과

<김미라 위원>

한양도성 경관조명 계획과 관련한 기본원칙을 지켜주기 바람.

- 탐방로 이용객의 눈부심 방지

- 도성 주간경관 훼손방지

- 성곽 얼룩진 배광 주의

- 과도하지 않은 조명

2. 1,2차 구간과 3차구간과의 분석이 필요.

- 1,2차 구간의 가로등, 조명등, 공원등의 설치사례 색온도 등 설치 리서치 분석

- 3차 구간과의 연계성, 통일성 유지 및 3차 구간만의 특별함도 고민해서 함께 설계에 반영

3. 1안, 2안으로 비교분석 자료를 구체적으로 정리.

<하미정 위원>

회현1, 2단계와 진입로 주동선구간의 연계성과 통일성이 고려되어야 함.

2. 성곽조명의 경우 상부로 스필(spill) 되는 빛을 최소화 시키고 빛의 얼룩을 최소화 시키는 효과가 연출되도록 조명기구의 설치위치와 눈부심 방지 쉴드 등의 장착여부 고려.

3. 성곽의 끊어진 부분에 빛의 패턴(스탭등)으로 성곽조명 연결.

4. 주차장 중앙부 안전 조도 확보.

5. 적용 조명기구는 장, 단점(디자인측면, 기능적 측면, 유지보수 측면)을 비교 분석 하여 설계자 입장에서 추천안 표기.

6. 스텝등이 과도하게 적용된 부분은 연직면 조도가 낮으므로 앰비언트한 빛이 공간에 연출되도록 하향 확산등 적용 검토.

7. 데크 보행로의 스텝등 또한 연직면 조도가 낮으므로 난간을 이용한 조명으로 재검토.

<윤대길 위원>

오래된 보안등 한 두개 정도는 보존 활용.

2. 회현자락 1,2단계 구간과는 다르게 성벽이 낮게 복원되므로 이에 맞추어 조명.

조치계획

❍ 자문 의견을 용역사에 통보, 검토 후 실시설계에 반영 되도록 조치

향후계획

❍ ‘15. 1 : 자문회의 및 빛공해 심의 요청

❍ ‘15. 2 : 설계완료 및 계약심사

❍ ‘15. 3 : 공사 발주 등

붙임 : 1. 참석자명단 1부.

2. 자문의견서 1부. 끝.