	구로소방서
수신	도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	개봉지하차도 터널형 방음벽이 특정소방시설 적용대상 여부 질의에 대한 회신

1. 토목부-1353(2015.01.22.)호『개봉지하차도 터널형 방음벽이 특정소방시설 적용대상 여부 질의』와 관련입니다.

2. 귀 본부에서『개봉지하차도 터널형 방음벽이 특정소방시설 적용대상 여부 질의』하신 내용에 대하여 검토한 결과, 우리 서 의견(답변)을 다음과 같이 회신합니다

○ 위   치 : 구로구 개봉동 남부순환로 개봉역앞 주변

○ 규   모 : 지하차도 설치 : 폭 4차로, 연장 736m

남·북측 측도 설치 : 폭2~3차로, 연장 2,280m

○ 질의내용

【갑 설】

- 동 지하차도는 BOX구간을 중간에 두고 외부에 노출된 U-TYPE구간에 약 50m간격으로 개방된 개구부가 총 6개소가 설치되어 환기가 가능한 이중덮개 구조의 터널형 방음벽(후면부 : 슬릿창)을 설치한 것으로,

BOX구간인 355m만 특정소방시설에 적용된다고 볼 수 있음.

【답 변】

① 터널은『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령』별표2 제27호 나목에 해당 되므로 소방시설을 설치하여야 하는 특정

소방대상물이며, 터널 규모(터널길이, 행정안전부령으로 정하는 위험등급 이상) 등을 고려하여 갖추어야 하는 소방시설등의 종류는 같은법 시행령 별표5에 규정되어 있습니다.

② 질의하신 내용중 도로터널 규모가 BOX구간인 355m 부분만 “도로터널”에 해당 된다면 그 부분에는『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표5』에 규정된 소방시설등을 설치하여야 하며, 설치기준은 “도로터널의 화재안전기준”에 적합하게 설치하고 유지·관리하여야 합니다.

③ 남부순환로(개봉역앞) “구조개선 공사구간의 터널형 방음시설 설치”에 따른 그 구간에 대한 터널적용 해석 여부는 우리 서 소관사항이 아니므로 관계 부처에 질의하시고, 답변 여부에 따라 해당되는 소방시설등을 설치하시기 바랍니다.  끝.

	구로소방서장
담당자	유재성		예방팀장	박남중		예방과장	01/26 이남재
협조자
시행	예방과-1661	(		)	접수		(		)
우	152-080	서울시 구로구 경인로 408 (고척동 63-12번지)	/
전화	02-2618-3105	/전송	02-2619-3102	/	jstar99@seoul.go.kr	/	대시민공개